Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους > Παράρτημα > Σύνδεση του εκτυπωτή με το δίκτυο > Περιορισμοί στην εκτύπωση δικτύου

# Περιορισμοί στην εκτύπωση δικτύου

Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν εάν χρησιμοποιείτε εκτυπωτή σε περιβάλλον δικτύου. Ελέγξτε τους περιορισμούς για το περιβάλλον που χρησιμοποιείτε.

## Αν χρησιμοποιείτε από κοινού έναν εκτυπωτή σε ένα δίκτυο

- Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα ολοκλήρωσης εκτύπωσης. Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του μηνύματος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

  - Στα Windows Vista:

    Πατήστε το πλήκτρο Alt από το παράθυρο Εκτυπωτές (Printers) στο σύστημα-πελάτη. Ανοίξτε την επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator) -> Ιδιότητες διακομιστή... (Server Properties...) από το εμφανιζόμενο μενού Αρχείο (File).

    Καταργήστε την επιλογή του Εμφάνιση ειδοποιήσεων πληροφόρησης για εκτυπωτές δικτύου (Show informational notifications for network printers) στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

  - Στα Windows XP ή τα Windows 2000:

    Ανοίξτε την επιλογή Ιδιότητες διακομιστή (Server Properties) από το μενού Αρχείο (File) στο παράθυρο Εκτυπωτές και φαξ (Printer and Faxes) (Windows XP) ή Εκτυπωτές (Printers) (Windows 2000) στο σύστημα διακομιστή εκτύπωσης.

    Καταργήστε την επιλογή του Ειδοποίηση όταν εκτυπώνονται απομακρυσμένα έγγραφα (Notify when remote documents are printed) στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

- Η λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας απενεργοποιείται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναγνωριστεί η σωστή κατάσταση του εκτυπωτή.

  Εάν ένας χρήστης του συστήματος-πελάτη ανοίξει τις ιδιότητες του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και κάνει κλικ στο κουμπί OK με απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποστήριξης αμφίδρομης επικοινωνίας (Enable bidirectional support) στην καρτέλα Θύρες (Ports) απενεργοποιείται και η λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας του συστήματος διακομιστή εκτύπωσης.
  Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποστήριξης αμφίδρομης επικοινωνίας (Enable bidirectional support) είναι επιλεγμένο τόσο στο σύστημα διακομιστή εκτύπωσης όσο και στο σύστημα-πελάτη.

- Κατά την εκτύπωση από ένα σύστημα-πελάτη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση Canon IJ.

- Εάν οι λειτουργίες της καρτέλας Συντήρηση (Maintenance) δεν μπορούν να οριστούν σωστά από ένα σύστημα-πελάτη, ενδέχεται να εμφανίζονται με αχνά γράμματα. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις από το διακομιστή εκτύπωσης.

  Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις στο διακομιστή εκτύπωσης, θα πρέπει να διαγράψετε το εικονίδιο του κοινόχρηστου εκτυπωτή από το σύστημα-πελάτη και στη συνέχεια, να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του κοινόχρηστου εκτυπωτή ξανά στο σύστημα-πελάτη.

## Αν είναι εγκατεστημένο το ίδιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στο σύστημα διακομιστή εκτύπωσης και στο σύστημα-πελάτης ως τοπικός εκτυπωτής

- Η λειτουργία δικτυακού ανιχνευτή μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα ένα εικονίδιο εκτυπωτή δικτύου στο σύστημα-πελάτης.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας