進階指南 疑難排解

目錄 > 日常維護 > 列印變得模糊不清或顏色不正確時 > 清潔列印頭

### 清潔列印頭

若列印的噴嘴檢查圖案中線條缺失或出現白色條紋，請清潔列印頭。 清潔可以疏通噴嘴並恢復列印頭狀況。 清潔列印頭耗用墨水，因此請僅在必要時清潔列印頭。

需要準備︰一張A4或Letter大小的一般紙張

若在列印噴嘴檢查圖案之後顯示的圖案檢查對話方塊上按一下清潔，印表機開始清潔列印頭。 確保在後端托盤中載入一張A4或Letter大小的一般紙張，然後繼續執行步驟3中的(3)。

1. 確保電源已開啟，並在後端托盤中載入一張A4或Letter大小的紙張。

將紙張厚度調整桿置於左側。 請參見從前面看。

1. 開啟印表機內容對話方塊。

請參見開啟印表機內容對話方塊(Windows)。

1. 清潔列印頭。

(1) 按一下維護標籤。

(2) 按一下清潔。

電源指示燈開始閃爍綠色時，印表機開始清潔列印頭。

印表機完成清潔列印頭之前，請勿執行任何其他操作。 大約需要1分鐘。

(3) 確認顯示的訊息並按一下列印檢查圖案。

將列印噴嘴檢查圖案。

印表機完成列印噴嘴檢查圖案之前，請勿執行任何其他操作。

1. 檢查列印的噴嘴檢查圖案。

請參見檢查噴嘴檢查圖案。

注釋 若執行兩次列印頭清潔之後問題仍未解決，請深度清潔列印頭。 請參見深度清潔列印頭。

若在列印噴嘴檢查圖案之後顯示的圖案檢查對話方塊上按一下清潔，印表機開始清潔列印頭。 確保在後端托盤中載入一張A4或Letter大小的一般紙張，然後繼續執行步驟3中的(3)。

1. 確保電源已開啟，並在後端托盤中載入一張A4或Letter大小的紙張。

將紙張厚度調整桿置於左側。 請參見從前面看。

1. 開啟Canon IJ印表機工具程式(Canon IJ Printer Utility)對話方塊。

請參見開啟Canon IJ印表機工具程式(Macintosh)。

1. 清潔列印頭。

(1) 確保在快顯功能表中選擇了清潔(Cleaning)。

(2) 按一下清潔。

(3) 確認顯示的訊息並按一下好(OK)。

電源指示燈開始閃爍綠色時，印表機開始清潔列印頭。

印表機完成清潔列印頭之前，請勿執行任何其他操作。 大約需要1分鐘。

注釋 按一下最初確認項目(Initial Check Items)會顯示清潔前要檢查的項目。

(4) 確認顯示的訊息並按一下列印檢查圖案。

列印噴嘴檢查圖案。

印表機完成列印噴嘴檢查圖案之前，請勿執行任何其他操作。

1. 檢查列印的噴嘴檢查圖案。

請參見檢查噴嘴檢查圖案。

注釋 若執行兩次列印頭清潔之後問題仍未解決，請深度清潔列印頭。 請參見深度清潔列印頭。

頁首