Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Регулярное обслуживание > При тусклой печати или искажении цвета > Печать шаблона для проверки сопел

### Печать шаблона для проверки сопел

Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте шаблон для проверки сопел.

Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата A4 или Letter

Примечание. При низком уровне чернил шаблон для проверки сопел печатается неправильно. Замените картридж FINE с низким уровнем чернил. См. Замена картриджа FINE.

1. Убедитесь, что питание включено, а в задний лоток загружен лист обычной бумаги формата A4 или Letter.

Поверните рычаг толщины бумаги влево. См. Вид спереди.

1. Откройте диалоговое окно свойств принтера.

См. Открытие диалогового окна "Свойства принтера" (Printer Properties) (Windows).

1. Печать шаблона для проверки сопел.

(1) Щелкните вкладку Обслуживание (Maintenance).

(2) Щелкните Проверка сопел (Nozzle Check).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните Печать контрольного образца (Print Check Pattern).

Шаблон для проверки сопел будет напечатан. Не открывайте переднюю крышку во время печати.

Примечание. Если щелкнуть Элементы начальной проверки (Initial Check Items), на экран выводится список элементов, требующих проверки перед выполнением печати шаблона.

1. Оцените шаблон.

См. Оценка образца для проверки сопел.

1. Убедитесь, что питание включено, а в задний лоток загружен лист обычной бумаги формата A4 или Letter.

Поверните рычаг толщины бумаги влево. См. Вид спереди.

1. Откройте диалоговое окно программы Canon IJ Printer Utility.

См. раздел Запуск программы Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

1. Печать шаблона для проверки сопел.

(1) Во всплывающем меню выберите Пробная печать (Test Print).

(2) Щелкните Проверка сопел (Nozzle Check).

(3) Проверьте отображаемое сообщение и щелкните Печать контрольного образца (Print Check Pattern).

Шаблон для проверки сопел будет напечатан. Не открывайте переднюю крышку во время печати.

Примечание. Если щелкнуть Элементы начальной проверки (Initial Check Items), на экран выводится список элементов, требующих проверки перед выполнением печати шаблона.

1. Оцените шаблон.

См. Оценка образца для проверки сопел.

Наверх