Detaylı Kılavuz > Sorun Giderme > HASSAS Kartuş Tutucu Değiştirme Konumuna Gelmiyor

# HASSAS Kartuş Tutucu Değiştirme Konumuna Gelmiyor

- Kontrol 1: Power lambası kapalı mı?

  Power lambasının yeşil yanıp yanmadığından emin olun.

  Makine açılmadan HASSAS Kartuş Tutucu hareket etmez. Power lambası kapalıysa, Ön Kapağı kapatın ve yazıcıyı açın.

  Power lambası yeşil renkte yanıp sönerken, yazıcı çalışmaya başlar. Power lambasının yanıp sönmesi durup kesintisiz yeşil yanmaya başlayana kadar bekleyin ve ardından Ön Kapağı yeniden açın.

- Kontrol 2: Alarm lambası yanıp sönüyor mu?

  Ön Kapağı kapatın, Alarm lambasının kaç kez yanıp söndüğünden emin olun, hatayı gidermek için gerekli eylemi yapın ve yeniden açın. Hatanın nasıl çözüleceği hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Alarm Lambası Turuncu Yanıp Söner.

- Kontrol 3: Ön Kapak 10 dakika veya daha uzun süre açık kalmış mı?

  Ön Kapak 10 dakikadan daha uzun süre açık bırakılırsa, Yazıcı Kafasının kurumaması için HASSAS Kartuş Tutucu sağa gider. HASSAS Kartuş Tutucunun sola geri gelmesi için Ön Kapağı kapatın ve yeniden açın.

- Kontrol 4: Yazıcı uzun süredir sürekli yazdırma işlemi yapıyor mu?

  Ön Kapağı kapatın, bir süre bekleyin, ardından yeniden açın.

  Yazıcı uzun süredir aralıksız olarak yazdırıyorsa, Yazıcı Kafası aşırı ısınır ve Yazıcı Kafasını korumak için yazıcı geçici olarak yazdırmayı durdurur.

not

- Yazdırma işlemi sırasında Ön Kapağın açılması, HASSAS Kartuş Tutucunun sağa gitmesine neden olur. Ön Kapağı kapatın ve yazdırma tamamlandıktan sonra yeniden açın.

Sayfa başına dön