คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การบำรุงรักษาตามปกติ > เมื่องานพิมพ์มีสีซีดจางหรือสีผิดเพี้ยน > การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

### การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

หากแนวเส้นที่พิมพ์ออกมาไม่ตรงหรือผลการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ ให้ทำการปรับตำแหน่งหัวพิมพ์

สิ่งที่ต้องเตรียม: กระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter หนึ่งแผ่น

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่และป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ที่เทรย์ด้านหลัง

เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางซ้าย ดู ภาพด้านหน้า

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ดูใน การเปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (Windows)

1. พิมพ์รูปแบบการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

(1) คลิกที่แท็บ การบำรุงรักษา

(2) คลิก การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก OK

รูปแบบการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์จะถูกจัดพิมพ์ ห้ามเปิดฝาครอบด้านหน้าขณะดำเนินการพิมพ์ การพิมพ์จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที

(4) หลังจากพิมพ์รูปแบบด้านล่างแล้ว ตรวจว่ารูปแบบพิมพ์ที่ได้ถูกต้อง จากนั้นคลิก ใช่

1. ปรับตำแหน่งหัวพิมพ์

(1) ดูผลงานพิมพ์ที่ออกมา จากนั้นเลือกเลขรูปแบบในคอลัมน์ A ซึ่งมีเส้นสีขาวที่สังเกตเห็นได้น้อยที่สุด

หมายเหตุ หากมีปัญหาในการตรวจสอบรูปแบบที่ดีที่สุด ให้เลือกค่าที่มีเส้นสีขาวน้อยที่สุด

(A) เส้นสีขาวแนวตั้งสังเกตเห็นได้น้อย

(B) เส้นสีขาวแนวตั้งสังเกตเห็นได้มาก

(C) เส้นสีขาวแนวนอนสังเกตเห็นได้น้อย

(D) เส้นสีขาวแนวนอนสังเกตเห็นได้มาก

(2) ทำขั้นตอนซ้ำจนกระทั่งเสร็จสิ้นเลขรูปแบบคอลัมน์ L จากนั้นคลิก ตกลง

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก OK

1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่และป้อนกระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter ไว้ที่เทรย์ด้านหลัง

เลื่อนคานกำหนดความหนากระดาษไปทางซ้าย ดู ภาพด้านหน้า

1. เปิดไดอะลอกบ็อกซ์ Canon IJ Printer Utility

ดูใน การเปิดใช้ Canon IJ Printer Utility (Macintosh)

1. พิมพ์รูปแบบการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

(1) เลือก การพิมพ์ทดสอบ ในเมนูป๊อปอัพ

(2) คลิก การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

(3) ยืนยันข้อความที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก OK

รูปแบบการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์จะถูกจัดพิมพ์ ห้ามเปิดฝาครอบด้านหน้าขณะดำเนินการพิมพ์ การพิมพ์จะใช้เวลาประมาณ 3 นาที

1. ปรับตำแหน่งหัวพิมพ์

(1) ดูผลงานพิมพ์ที่ออกมา จากนั้นเลือกเลขรูปแบบในคอลัมน์ A ซึ่งมีเส้นสีขาวที่สังเกตเห็นได้น้อยที่สุด

หมายเหตุ หากมีปัญหาในการตรวจสอบรูปแบบที่ดีที่สุด ให้เลือกค่าที่มีเส้นสีขาวน้อยที่สุด

(A) เส้นสีขาวแนวตั้งสังเกตเห็นได้น้อย

(B) เส้นสีขาวแนวตั้งสังเกตเห็นได้มาก

(C) เส้นสีขาวแนวนอนสังเกตเห็นได้น้อย

(D) เส้นสีขาวแนวนอนสังเกตเห็นได้มาก

(2) ทำขั้นตอนซ้ำจนกระทั่งเสร็จสิ้นเลขรูปแบบคอลัมน์ L จากนั้นคลิก ส่ง

ด้านบน