Bővített felhasználói kézikönyv > Karbantartás > Karbantartás számítógépről > A laptovábbító hengerek tisztítása

# A laptovábbító hengerek tisztítása

A görgőtisztítás funkció lehetővé teszi a laptovábbító hengerek tisztítását. Akkor végezzük el a tisztítását, amikor papírdarabok tapadtak a laptovábbító hengerekhez, s a papír adagolása nem megfelelő.

A laptovábbító hengerek tisztításának folyamata a következő:

## Görgőtisztítás

1. Készítsük elő a nyomtatót.

   Vegyünk le minden papírt a hátsó tálcáról.

2. Nyissuk meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

3. Kattintsunk a Karbantartás (Maintenance) lapon a Görgőtisztítás (Roller Cleaning) gombra.

   Megjelenik a megerősítő üzenet.

4. Végezzük el a laptovábbító hengerek tisztítását.

   Ellenőrizzük, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd kattintsunk az OK gombra.
   A laptovábbító hengerek tisztítása megkezdődik.

5. Fejezzük be a laptovábbító hengerek tisztítását.

   A hengerek megállása után kövessük az üzenetben lévő utasítást, helyezzünk három normál papírt a hátsó tálcára, és kattintsunk az OK gombra.

   A papír kidobódik, és a tisztítás befejeződik.

A lap tetejére