Petunjuk Lanjut > Apendiks > Memindahkan dan Menyimpan Pencetak

# Memindahkan dan Menyimpan Pencetak

Saat memindahkan pencetak atau menyimpan pencetak untuk jangka waktu yang lama, kemaslah pencetak menggunakan material kemasan asli.

Apabila Anda tidak memiliki material kemasan asli, kemas pencetak dengan seksama menggunakan material pelindung dan letakkan di dalam kotak yang kuat.

perhatian

- Jangan memindahkan atau menyimpan pencetak dalam posisi miring, vertikal, atau terbalik, karena tinta bisa bocor dan merusak pencetak.

1. Matikan pencetak.

2. Pastikan bahwa lampu Daya mati dan cabut steker pencetak.

   penting

   - Jangan mencabut steker pencetak saat lampu Daya masih menyala atau berkedip hijau, karena akan menyebabkan salah fungsi atau kerusakan pada pencetak, membuat pencetak tidak dapat mencetak.

3. Tutup Tempat Kertas.

4. Cabut kabel pencetak dari komputer dan dari pencetak, kemudian cabut steker listrik dari pencetak.

5. Gunakan selotip untuk mengamankan semua tutup pencetak dan mencegah agar tidak terbuka sewaktu dipindahkan. Kemudian kemas pencetak dalam kantong plastik.

6. Lampirkan material pelindung ke pencetak saat mengemasnya.

   penting

   - Kemas pencetak dengan Kartrij FINE tetap terpasang di dalam pencetak.

   catatan

   - Beri label kotak dengan jelas bertuliskan "MUDAH PECAH" atau "ANGKAT DENGAN HATI-HATI".

Halaman atas