Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους > Εκτύπωση από έναν υπολογιστή > Εκτύπωση με άλλο λογισμικό εφαρμογής > Αλλαγή της ποιότητας εκτύπωσης και διόρθωση των δεδομένων εικόνας > Καθορισμός διόρθωσης χρώματος > Εκτύπωση με τα προφίλ ICC

# Εκτύπωση με τα προφίλ ICC

Εάν τα δεδομένα εικόνας έχουν συγκεκριμένο προφίλ ICC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το χώρο χρωμάτων (Adobe RGB ή sRGB) των δεδομένων όταν εκτυπώνετε.

Η διαδικασία ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό εφαρμογής που χρησιμοποιείται για εκτύπωση.

## Εκτύπωση δεδομένων εικόνας από λογισμικό εφαρμογής όπου μπορεί να οριστεί ένα προφίλ ICC

Κατά τη χρήση του Adobe Photoshop, του Canon Digital Photo Professional ή οποιουδήποτε άλλου λογισμικού εφαρμογής που επιτρέπει τον καθορισμό ενός προφίλ ICC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων (ICM) των Windows κατά την εκτύπωση των δεδομένων. Μπορείτε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα επεξεργασίας και ρετουσαρίσματος του λογισμικού εφαρμογής χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το χώρο χρωμάτων του προφίλ ICC που καθορίζεται στα δεδομένα εικόνας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο εκτύπωσης, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό εφαρμογής για να καθορίσετε ένα προφίλ ICC στα δεδομένα εικόνας. Για οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό ενός προφίλ ICC με ένα πρόγραμμα λογισμικού εφαρμογής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λογισμικού εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

2. Επιλέξτε τον τύπο του μέσου

   Επιλέξτε τον τύπο του χαρτιού που θα τοποθετηθεί στον εκτυπωτή από τη λίστα Τύπος μέσου (Media Type) στην καρτέλα Κύριες ρυθμίσεις (Main).

3. Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης

   Για τη ρύθμιση Ποιότητα εκτύπωσης (Print Quality) επιλέξτε Υψηλή (High), Τυπική (Standard) ή Χαμηλή (Fast).

4. Επιλέξτε τη μη αυτόματη ρύθμιση χρώματος

   Επιλέξτε Μη αυτόματα (Manual) για τη ρύθμιση Χρώμα/Ένταση (Color/Intensity) και κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση... (Set...).
   Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μη αυτόματη ρύθμιση χρωμάτων (Manual Color Adjustment).

5. Επιλέξτε διόρθωση χρώματος

   Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταίριασμα (Matching) και επιλέξτε ICM για Διόρθωση χρώματος (Color Correction).

6. Δείτε τα άλλα στοιχεία

   Αν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρύθμιση χρωμάτων (Color Adjustment) και ρυθμίστε την ισορροπία χρωμάτων για Κυανό (Cyan), Ματζέντα (Magenta) και Κίτρινο (Yellow) και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φωτεινότητα (Brightness), Ένταση (Intensity) και Αντίθεση (Contrast) και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

7. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση

   Κάντε κλικ στο κουμπί OK στην καρτέλα Κύριες ρυθμίσεις (Main).
   Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το χώρο χρωμάτων των δεδομένων της εικόνας.

Σημαντικό

- Αν εκτυπώνετε μια εικόνα καθορίζοντας ένα προφίλ που δημιουργήθηκε μεμονωμένα ή ένα προφίλ για ειδικό χαρτί Canon σε ένα λογισμικό εφαρμογής για εκτύπωση δεδομένων, επιλέξτε Καμία (None) από το μενού Διόρθωση χρώματος (Color Correction) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

## Εκτύπωση δεδομένων εικόνας από λογισμικό εφαρμογής όπου δεν μπορεί να οριστεί ένα προφίλ ICC

Κατά την εκτύπωση από λογισμικό εφαρμογής που δεν επιτρέπει τον καθορισμό ενός προφίλ ICC, καθορίστε το προφίλ ICC στις ρυθμίσεις εκτύπωσης του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και εκτυπώστε τα δεδομένα. Κατά την εκτύπωση δεδομένων Adobe RGB, μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα με το χώρο χρωμάτων Adobe RGB ακόμα και αν το λογισμικό εφαρμογής δεν υποστηρίζει Adobe RGB.

1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

2. Επιλέξτε τον τύπο του μέσου

   Επιλέξτε τον τύπο του χαρτιού που θα τοποθετηθεί στον εκτυπωτή από τη λίστα Τύπος μέσου (Media Type) στην καρτέλα Κύριες ρυθμίσεις (Main).

3. Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης

   Για τη ρύθμιση Ποιότητα εκτύπωσης (Print Quality) επιλέξτε Υψηλή (High), Τυπική (Standard) ή Χαμηλή (Fast).

4. Επιλέξτε τη μη αυτόματη ρύθμιση χρώματος

   Επιλέξτε Μη αυτόματα (Manual) για τη ρύθμιση Χρώμα/Ένταση (Color/Intensity) και κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση... (Set...).
   Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μη αυτόματη ρύθμιση χρωμάτων (Manual Color Adjustment).

5. Επιλέξτε διόρθωση χρώματος

   Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταίριασμα (Matching) και επιλέξτε ICM για Διόρθωση χρώματος (Color Correction).

6. Επιλογή του προφίλ εισόδου

   Επιλέξτε ένα Προφίλ εισόδου (Input Profile) που αντιστοιχεί στο χώρο χρωμάτων των δεδομένων της εικόνας.

   - Για δεδομένα sRGB ή δεδομένα χωρίς προφίλ ICC:

     Επιλέξτε Τυπική (Standard).

   - Για δεδομένα Adobe RGB:

     Επιλέξτε Adobe RGB (1998).

   Σημαντικό

   - Εάν το λογισμικό εφαρμογής καθορίζει ένα προφίλ εισόδου, η ρύθμιση προφίλ εισόδου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή απενεργοποιείται.

   - Εάν δεν έχουν εγκατασταθεί προφίλ ICC στον υπολογιστή σας η επιλογή Adobe RGB (1998) δεν εμφανίζεται. Μπορείτε να εγκαταστήσετε προφίλ ICC από το Setup CD-ROM/CD-ROM εγκατάστασης που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

7. Δείτε τα άλλα στοιχεία

   Αν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρύθμιση χρωμάτων (Color Adjustment) και ρυθμίστε την ισορροπία χρωμάτων για Κυανό (Cyan), Ματζέντα (Magenta) και Κίτρινο (Yellow) και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φωτεινότητα (Brightness), Ένταση (Intensity) και Αντίθεση (Contrast) και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

8. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση

   Κάντε κλικ στο κουμπί OK στην καρτέλα Κύριες ρυθμίσεις (Main).
   Όταν εκτελέσετε την εκτύπωση, τα δεδομένα εκτυπώνονται με το χώρο χρωμάτων των επιλεγμένων δεδομένων εικόνας.

## Σχετικά θέματα

Επιλογή ενός συνδυασμού ποιότητας εκτύπωσης και μιας μεθόδου απόδοσης τόνων

Καθορισμός διόρθωσης χρώματος

Ρύθμιση ισορροπίας χρωμάτων

Ρύθμιση φωτεινότητας

Ρύθμιση έντασης

Ρύθμιση αντίθεσης

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας