Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα> Τακτική συντήρηση > Όταν η εκτύπωση είναι αχνή ή τα χρώματα δεν είναι σωστά > Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

### Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης αν λείπουν γραμμές ή αν υπάρχουν λευκές ραβδώσεις στο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων. Με τον καθαρισμό αποφράσσονται τα ακροφύσια και αποκαθίσταται η κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης. Ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης καταναλώνει μελάνη, οπότε να καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Πρέπει να ετοιμάσετε: ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter

Εάν κάνετε κλικ στο Καθαρισμός (Cleaning) στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος μοτίβου (Pattern Check) που εμφανίζεται μετά την εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων, ο εκτυπωτής ξεκινά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter είναι τοποθετημένο στην πίσω θήκη και, στη συνέχεια, προχωρήστε στη διαδικασία του (3) του βήματος 3.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και ότι ένα φύλλο χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter είναι τοποθετημένο στην πίσω θήκη.

Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή όψη.

1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου ιδιοτήτων εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου [Printer Properties/ιδιότητες εκτυπωτή] (Windows).

1. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.

(1) Κάντε κλικ στην καρτέλαΣυντήρηση (Maintenance).

(2) Κάντε κλικ στο Καθαρισμός (Cleaning).

Όταν η λυχνία Power (Ισχύς) αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, ο εκτυπωτής ξεκινά τον καθαρισμό.

Μην εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία μέχρι ο εκτυπωτής να ολοκληρώσει τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Η λειτουργία αυτή διαρκεί περίπου 1 λεπτό.

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση μοτίβου ελέγχου (Print Check Pattern).

Θα εκτυπωθεί το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

Μην εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία μέχρι ο εκτυπωτής να ολοκληρώσει την εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.

1. Ελέγξτε το εκτυπωμένο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Εξέταση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.

Σημείωση Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης δύο φορές, εκτελέστε βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Βαθύς καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.

Εάν κάνετε κλικ στο Καθαρισμός (Cleaning) στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος μοτίβου (Pattern Check) που εμφανίζεται μετά την εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων, ο εκτυπωτής ξεκινά τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Βεβαιωθείτε ότι ένα φύλλο απλού χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter είναι τοποθετημένο στην πίσω θήκη και, στη συνέχεια, προχωρήστε στη διαδικασία του (3) του βήματος 3.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και ότι ένα φύλλο χαρτιού μεγέθους A4 ή Letter είναι τοποθετημένο στην πίσω θήκη.

Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα Μπροστινή όψη.

1. Ανοίξτε τοπλαίσιο διαλόγουCanon IJ Printer Utility.

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του [Canon IJ Printer Utility] (Macintosh).

1. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.

(1) Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο Καθαρισμός (Cleaning) στο αναδυόμενο μενού.

(2) Κάντε κλικ στο Καθαρισμός (Cleaning).

(3) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν η λυχνία Power (Ισχύς) αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, ο εκτυπωτής ξεκινά τον καθαρισμό.

Μην εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία μέχρι ο εκτυπωτής να ολοκληρώσει τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Η λειτουργία αυτή διαρκεί περίπου 1 λεπτό.

Σημείωση Κάνοντας κλικ στην επιλογή Στοιχεία αρχικού ελέγχου (Initial Check Items) εμφανίζονται τα στοιχεία που πρέπει να ελέγξετε πριν εκτελέσετε πριν τον καθαρισμό.

(4) Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση μοτίβου ελέγχου (Print Check Pattern).

Εκτυπώνεται το μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

Μην εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία μέχρι ο εκτυπωτής να ολοκληρώσει την εκτύπωση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.

1. Ελέγξτε το εκτυπωμένο μοτίβο ελέγχου ακροφυσίων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Εξέταση του μοτίβου ελέγχου ακροφυσίων.

Σημείωση Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης δύο φορές, εκτελέστε βαθύ καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Βαθύς καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας