الدليل المتقدم > الطباعة من جهاز كمبيوتر > الطباعة باستخدام برامج تطبيقية أخرى > تغيير جودة الطباعة وتصحيح بيانات الصورة > تحديد تصحيح الألوان

# تحديد تصحيح الألوان

يمكنك تحديد أسلوب تصحيح الألوان المناسب لنوع المستند الذي ستتم طباعته.
وعادةً ما يقوم برنامج تشغيل الطابعة بضبط الألوان باستخدام تقنية Canon Digital Photo Color حتى تتم طباعة البيانات باستخدام درجات الألوان التي يفضلها معظم الأشخاص. ويعتبر هذا الأسلوب مناسبًا لطباعة بيانات sRGB.

إذا أردت الطباعة باستخدام مساحة الألوان الخاصة ببيانات sRGB أو بيانات Adobe RGB بصورة فعالة، فحدد ICM. وإذا أردت استخدام أحد البرامج التطبيقية لتحديد ملف تعريف ICC، فحدد لا شيء (None).

يوضح الإجراء التالي كيفية تحديد تصحيح الألوان:

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تحديد الضبط اليدوي للألوان

   في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main)، حدد يدوي (Manual) للخيار اللون/الكثافة (Color/Intensity)، ثم انقر فوق تعيين... (Set...).

   يتم فتح مربع الحوار ضبط الألوان اليدوي (Manual Color Adjustment).

3. تحديد تصحيح الألوان

   انقر فوق علامة التبويب مطابقة (Matching) ، ثم حدد الإعداد تصحيح الألوان (Color Correction) المناسب للغرض الذي تريده من التالي، ثم انقر فوق موافق (OK).

   مطابقة برنامج التشغيل

     باستخدام تقنية Canon Digital Photo Color، يمكنك طباعة بيانات sRGB باستخدام درجات الألوان التي يفضلها معظم الأشخاص.
     الإعداد الافتراضي للخيار "تصحيح الألوان" هو مطابقة برنامج التشغيل (Driver Matching).

   ICM

     يمكنك الطباعة باستخدام مساحة الألوان الخاصة ببيانات Adobe RGB أو sRGB بشكل فعّال.

   لا شيء

     لا يقوم برنامج تشغيل الطابعة بعملية ضبط الألوان. حدد هذه القيمة عند تحديد ملف تعريف تم إنشاؤه بمفرده أو تحديد ملف تعريف لورق Canon الخاص في أحد البرامج التطبيقية لطباعة البيانات.

4. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).
   عند تنفيذ عملية الطباعة، تتم طباعة البيانات باستخدام أسلوب ضبط الألوان المحدد.

هام

- إذا تم تعطيل ميزة ICM في البرنامج التطبيقي، فلن تتوفر ميزة ICM للإعداد تصحيح الألوان (Color Correction) وقد لا تتمكن الطابعة من طباعة بيانات الصورة بشكل صحيح.

- عند تحديد خانة الاختيار الطباعة بتدرج الرمادي (Grayscale Printing) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main) يظهر الخيار تصحيح الألوان (Color Correction) باللون الرمادي ويكون غير متاح.

## موضوعات ذات صلة

الطباعة المثالية لبيانات الصورة

ضبط الألوان باستخدام برنامج تشغيل الطابعة

الطباعة باستخدام ملفات تعريف ICC

أعلى الصفحة