Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Papír betöltése > Papír betöltése > A nem használható hordozók

### A nem használható hordozók

Ne használja a következő papírtípusokat. Az ilyen papírok használata a gyengébb nyomtatási minőség mellett elakadást vagy meghibásodást is okozhat a nyomtatóban.

Összehajtott, felpöndörödött vagy gyűrött papír

Nedves papír

Túl vékony papír (amely 17 fontnál / 64 g/m-nál könnyebb)

Túl vastag papír (28 fontnál /105 g/m-nál nehezebb, nem Canon gyártmányú papír)

Ne használjon levelezőlapnál vékonyabb papírt; ez vonatkozik a normál papírra és a jegyzetpapír kis méretre vágott változatára is (A5 vagy kisebb méretű papírra nyomtatás során).

Képes levelezőlapok

Ragasztott fényképet vagy matricát tartalmazó levelezőlapok

Kéthajtókás borítékok (vagy ragasztós hajtókák)

Dombornyomásos vagy impregnált felületű borítékok

Nyomással leragasztható borítékok

Előre nedvesített, ragadós hajtókájú borítékok

Bármely fajtájú lyukas papír

Nem téglalap alakú papírok

Ragasztással vagy tűzéssel kötött papírok

Ragasztózott papír

Csillámmal stb. díszített papír

A lap tetejére