Avancerad handbok > Underhåll > Utföra underhåll från en dator > Kontrollera skrivhuvudenas munstycken

# Kontrollera skrivhuvudenas munstycken

Med funktionen för test av bläckmunstycken kan du kontrollera att skrivhuvudena fungerar korrekt genom att skriva ut ett testmönster. Skriv ut mönstret när utskriften är blek eller när en viss färg inte skrivs ut.

Så här skriver du ut ett mönster för test bläckmunstycken:

## Test av bläckmunstycken

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Klicka på Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) på fliken Underhåll (Maintenance).

   Dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check) visas.
   Om du vill visas en lista över saker du bör kontrollera innan du skriver ut klickar du på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items).

3. Fyll på vanligt papper i skrivaren

   Dra spaken för papperstjocklek åt vänster och lägg ett ark Vanligt papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.

4. Skriv ut ett testmönster för munstycken

   Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Skriv ut testmönster (Print Check Pattern).
   Testmönstret skrivs ut.

   Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
   Dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) visas.

5. Kontrollera utskriftsresultatet

   Kontrollera utskriftsresultatet. Om resultatet är normalt klickar du på Avsluta (Exit).
   Om resultatet är smetigt eller om vissa delar inte har skrivits ut klickar du på Rengöring (Cleaning) för att rengöra skrivhuvudet.

## Närliggande information

Rengöra skrivhuvuden

Överst