Guía avanzada > Impresión desde un equipo > Impresión con otro software de aplicación > Modificación de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen > Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos

# Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos

Puede establecer el nivel de calidad de impresión y el método para medios tonos.

El procedimiento para establecer el nivel de calidad de impresión y el método de medios tonos se describe a continuación:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Permite seleccionar la calidad de impresión.

   Seleccione Personalizada (Custom) para Calidad de impresión (Print Quality) en la ficha Principal (Main) y, a continuación, haga clic en Establecer... (Set...).

   Se abrirá el cuadro de diálogo Personalizada (Custom).

3. Configuración de la calidad de impresión y el método para expresar los medios tonos

   Arrastre el control deslizante de Calidad (Quality) para seleccionar el nivel de calidad.
   Seleccione Medios tonos (Halftoning) y haga clic en Aceptar (OK).

   Nota

   - Los medios tonos hacen referencia a las sombras de color situadas entre el color más oscuro y el más claro.
     La impresora sustituye las sombras de color por un conjunto de pequeños puntos que expresan los medios tonos. La opción Difuminar (Dither) organiza los puntos según reglas fijas para expresar los medios tonos. Difusión (Diffusion) sitúa los puntos de forma aleatoria. Si se selecciona Auto, los datos se imprimen con el método de medios tonos más adecuado para la calidad de impresión seleccionada.

4. Finalice la configuración.

   En la ficha Principal (Main), haga clic en Aceptar (OK).
   Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el nivel de calidad y el método de medios tonos que haya especificado.

Importante

- Algunos niveles de calidad de impresión y métodos de medios tonos no se pueden seleccionar, en función de la configuración de Tipo de soporte (Media Type).

Nota

- Si no se imprimen partes del objeto, puede que seleccionar Difusión (Diffusion) para Medios tonos (Halftoning) solucione el problema.

## Temas relacionados

Especificación de la corrección del color

Ajuste del balance del color

Ajuste del brillo

Ajuste de la intensidad

Ajuste del contraste

Principio de página