高级指南 > 故障排除 > 纸张无法正确地送入

# 纸张无法正确地送入

- 检查1：装入纸张时请确认以下各项。

  - 装入两张或更多纸张时，装入前请首先将纸张的边缘对齐。

  - 装入两张或更多纸张时，确保纸叠不超过靠纸架装入限量。

    但是，根据纸张的类型或环境状况(很高或很低的温度和湿度)，纸张可能无法以此最大容量正确送入。 在这种情况下，请将一次装入的纸张数减少至靠纸架装入限量的一半以下。

  - 无论打印方向如何，请务必纵向装入纸张。

  - 装入纸张时，以纸张打印面向上装入。 将纸叠紧靠后端托盘的右侧对齐，并滑动纸张导片以使其刚好接触到纸叠的左边缘。

    装入纸张

- 检查2：检查打印使用的纸张是否太厚或卷曲。

  装入纸张

- 检查3：装入信封时请确认以下各项。

  - 在信封上打印时，请参阅装入纸张，并在打印前准备好信封。
    准备好信封后，请将其纵向装入。 如果信封横向装入，将无法正确地送入。

  - 将纸张厚度杆置于右侧。
    装入纸张

- 检查4：取出后端托盘中的异物。

- 检查5：关闭打印机，打开前盖并取出异物。

  注意，请勿触摸打印机内部部件。

- 检查6：清洁进纸滚轴。

  日常维护

  注释

  - 清洁进纸滚轴会磨损进纸滚轴，因此请仅在必要时执行此步骤。

页首