Guia Avançado Solução de Problemas

Conteúdo > Manutenção de Rotina > Quando a Impressão se Torna Fraca ou as Cores Estão Incorretas > Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor

### Analisando o Padrão de Verificação de Ejetor

Analise o padrão de verificação de ejetor e limpe a cabeça de impressão, se necessário.

1. Verifique se está faltando alguma linha no padrão (1) ou se há algum risco branco no padrão (2).

(1) Verifique se há linhas ausentes nesse padrão.

Em caso afirmativo, será necessário fazer a limpeza.

(A) Bom

(B) Ruim (Linhas ausentes)

(2) Verifique se há riscos brancos nesse padrão.

Em caso afirmativo, será necessário fazer a limpeza.

(A) Bom

(B) Ruim (Presença de riscos brancos)

1. Execute a ação necessária.

Quando não for necessário fazer a limpeza

Para sair da análise de padrão de verificação de ejetores, clique em Sair (Exit) (Windows) ou em Quit (Macintosh) na caixa de diálogoVerificação do Padrão (Pattern Check).

Quando for necessário fazer a limpeza

Clique em Limpeza (Cleaning).

Verifique se há uma folha de papel comum de tamanho A4 ou Letter na bandeja traseira e continue com o procedimento abaixo.

Vá para o procedimento da (3) na etapa 3.

Vá para o procedimento da (3) na etapa 3.

Topo da página