高级指南 > 维护 > 从计算机中执行维护 > 对齐打印头位置

# 对齐打印头位置

打印头对齐可以修正打印头的安装位置并改善变更的色彩和线条。

执行打印头对齐的步骤如下：

## 打印头对齐

1. 打开打印机驱动程序设置窗口

2. 单击维护选项卡上的打印头对齐

   显示一条信息。

3. 在打印机中装入纸张

   将纸张厚度杆调到左侧，并在后端托盘中装入一张A4尺寸或Letter尺寸的普通纸。

4. 执行打印头对齐

   按照信息中的说明进行操作。
   打印头对齐对话框打开。

5. 检查打印的图案

   请在相应的框中输入具有最少条纹数的图案的号码。
   在预览窗口中单击具有最少条纹数的图案，将在相应的框中自动设置该图案的号码。

   当输入所有必要的数值后，单击确定。

   注释

   - 如果您查看打印结果且仍然无法确定哪个图案具有最少条纹数，请参见您的打印机手册。

页首