Podręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemów

Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Analiza testu wzoru dysz

### Analiza testu wzoru dysz

Przeanalizuj test wzoru dysz głowicy drukującej i wyczyść głowicę drukującą, jeśli to konieczne.

1. Sprawdź, czy wzorek zawiera wszystkie linie (1) i czy nie występują na nim białe smugi (2).

(1) Sprawdź, czy wzorek zawiera wszystkie linie.

Jeśli nie, konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia.

(A) Dobrze

(B) Źle (brakuje niektórych linii)

(2) Sprawdź, czy wzór zawiera białe smugi.

Jeśli nie, konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia.

(A) Dobrze

(B) Źle (występują białe smugi)

1. Podejmij odpowiednie działania.

Jeśli czyszczenie nie jest konieczne

Kliknij przycisk Zakończ (Exit) (system Windows) lub Koniec (Quit) (system Mac OS) w oknie dialogowym Sprawdzanie deseniu (Pattern Check), aby zakończyć analizę wzoru testu dysz.

Jeśli czyszczenie jest konieczne

Kliknj opcję Czyszczenie (Cleaning).

Upewnij się, że na tylną tacę załadowano arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter i wykonaj poniższą procedurę.

Przejdź do procedury (3) w punkcie 3.

Przejdź do procedury (3) w punkcie 3.

Powrót do góry