Petunjuk Lanjut > Mencetak dari Komputer > Mencetak dengan Perangkat Lunak Aplikasi Lain > Mengubah Kualitas Cetak dan Mengoreksi Data Gambar > Memilih Kombinasi Level Kualitas Cetak dan Metode Corak Warna Separuh

# Memilih Kombinasi Level Kualitas Cetak dan Metode Corak Warna Separuh

Anda dapat mengeset level kualitas cetak dan metode corak warna separuh.

Prosedur untuk mengeset level kualitas cetak dan metode corak warna separuh adalah sebagai berikut:

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Pilih kualitas cetak

   Pilih Serasikan untuk Kualitas Cetak pada tab Utama, dan klik Set....

   Kotak dialog Serasi terbuka.

3. Mengeset kualitas cetak dan metode pengekspresian corak warna separuh

   Pindahkan penggeser Kualitas untuk memilih level kualitas.
   Pilih Corak Warna Separuh dan klik OK.

   Catatan

   - Corak warna separuh merujuk ke rona warna antara warna paling gelap dan warna paling terang.
     Pencetak mengganti rona warna dengan kumpulan titik-titik kecil untuk mengekspresikan corak warna separuh. Getar menyusun titik-titik berdasarkan aturan tetap untuk mengekspresikan corak warna separuh. Menyebar menempatkan titik-titik secara acak untuk mengekspresikan corak warna separuh. Ketika Anda memilih Otomatis, data dicetak dengan metode corak warna separuh optimal untuk kualitas cetak yang dipilih.

4. Selesaikan pengesetan

   Klik OK pada tab Utama.
   Ketika Anda melaksanakan pencetakan, data dicetak dengan level kualitas dan metode corak warna separuh yang ditentukan.

Penting

- Beberapa level kualitas cetak dan metode corak warna separuh tidak dapat dipilih tergantung pada setelan Tipe Media.

Catatan

- Ketika sebagian obyek tidak dicetak, memilih Menyebar untuk Corak Warna Separuh mungkin menyelesaikan masalah.

## Topik Terkait

Menentukan Koreksi Warna

Mengatur Keseimbangan Warna

Mengatur Kecerahan

Mengatur Intensitas

Mengatur Kontras

Atas halaman