Avanceret vejledning > Tillæg > Tilslutning af printeren til netværket > Indstillinger på klient-pc'en

# Indstillinger på klient-pc'en

Når du har konfigureret printerserversystemet, skal du konfigurere klientsystemet.

Sådan konfigureres klientsystemet:

## I Windows Vista

1. Installation af printerdriveren på klientsystemerne

   Vælg Specialinstallation (Custom Install) for installationsmetoden.
   Oplysninger om forbindelsesvejledningen findes i "Installer softwaren" i vejledningen: Kom i gang.

   Bemærk

   - Under installationen åbnes der et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at tænde for printeren. Klik på Manuel udvælgelse (Manual Selection), og vælg derefter en relevant port for at færdiggøre installationen.

2. Start af guiden

   Vælg menuen Start -> Netværk (Network) -> Tilføj en printer (Add a Printer).
   Vinduet Tilføj printer (Add Printer) åbnes.

3. Tilføjelse af en printer

   Vælg Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer (Add a network, wireless or Bluetooth printer), og klik på ikonet for den printer, som du har konfigureret til at blive delt på printerserversystemet, og klik derefter på Næste (Next).

   Bemærk

   - Hvis ikonet for printeren ikke vises, skal du kontrollere, at printeren rent faktisk er sluttet til printerserveren.

   - Det kan tage nogen tid, før ikonet for printeren vises.

4. Fuldførelse af konfigurationen.

   Udfør den anviste handling, som beskrevet på skærmen, og klik derefter på Udfør (Finish).
   Ikonet for den delte printer oprettes i vinduet Printere (Printers).

   Herefter fuldføres konfigurationen af klientsystemerne. Du kan nu dele printeren med andre på netværket.

## I Windows XP/Windows 2000

1. Installation af printerdriveren på klientsystemerne

   Vælg Specialinstallation (Custom Install) for installationsmetoden.
   Oplysninger om forbindelsesvejledningen findes i "Installer softwaren" i vejledningen: Kom i gang.

   Bemærk

   - Under installationen åbnes der et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at tænde for printeren. Klik på Manuel udvælgelse (Manual Selection), og vælg derefter en relevant port for at færdiggøre installationen.

2. Start af guiden

   - I Windows XP skal du vælge menuen Start -> Kontrolpanel (Control Panel) -> Printere og anden hardware (Printers and Other Hardware) -> Printere og faxenheder (Printers and Faxes)-> Tilføj en printer (Add a Printer).

   - I Windows 2000 skal du vælge menuen Start -> Indstillinger (Settings) -> Printere (Printers) -> Tilføj en printer (Add a printer).

   Når skærmbilledet Velkommen til guiden Tilføj printer (Welcome to the Add Printer Wizard) vises, skal du klikke på Næste (Next).

3. Tilføjelse af en printer

   Vælg En netværksprinter eller en printer, der er tilsluttet en anden computer (Windows XP) eller Netværksprinter (Network printer) (Windows 2000), og klik derefter på Næste (Next).

   Klik på Næste (Next) i skærmbilledet Angiv en printer (Specify a Printer) (Windows XP) eller i skærmbilledet Find printeren (Locate Your Printer) (Windows 2000), og søg derefter efter printerserversystemet.

   Klik på ikonet for den printer, som du har konfigureret til at blive delt på printerserversystemet, og klik derefter på Næste (Next).

   Bemærk

   - Hvis ikonet for printeren ikke vises, skal du kontrollere, at printeren rent faktisk er sluttet til printerserveren.

4. Fuldførelse af konfigurationen.

   Udfør den anviste handling, som beskrevet på skærmen, og klik derefter på Udfør (Finish).
   Ikonet for den delte printer oprettes i vinduet Printere og faxenheder (Printers and Faxes) (Windows XP) eller vinduet Printere (Printers) (Windows 2000).

   Herefter fuldføres konfigurationen af klientsystemerne. Du kan nu dele printeren med andre på netværket.

Gå til toppen af siden