고급 가이드 > 컴퓨터에서 인쇄하기 > 다른 어플리케이션 소프트웨어로 인쇄하기 > 인쇄 품질 변경하기 및 이미지 데이터 수정하기 > 컬러 수정 지정하기

# 컬러 수정 지정하기

인쇄할 문서의 유형에 적합한 컬러 수정 방법을 지정할 수 있습니다.
일반적으로 프린터 드라이버는 Canon Digital Photo Color로 컬러를 조절하여 다수 사람들이 즐기는 컬러 틴트로 데이터를 인쇄합니다. 이 방법은 sRGB 데이터의 인쇄에도 적합합니다.

sRGB 또는 Adobe RGB 데이터의 컬러 영역을 효과적으로 사용하여 인쇄하려면 ICM을 선택합니다. 어플리케이션 소프트웨어를 사용하여 ICC 프로파일을 지정하려면 없음을 선택합니다.

컬러 수정을 지정하는 절차는 다음과 같습니다.

1. 프린터 드라이버 설정 창 열기

2. 수동 컬러 조절 선택

   기본 탭의 컬러/농도에서 수동을 선택하고 설정...을 클릭합니다.

   수동 컬러 조절 대화 상자가 열립니다.

3. 컬러 수정 선택

   맞추기 탭을 클릭하고 아래에서 의도에 알맞은 컬러 수정 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다.

   드라이버 맞추기

     Canon Digital Photo Color를 사용하여 다수 사람들이 즐기는 컬러 틴트로 sRGB 데이터를 인쇄할 수 있습니다.
     드라이버 맞추기는 컬러 수정의 기본 설정입니다.

   ICM

     sRGB 또는 Adobe RGB 데이터의 컬러 영역을 효과적으로 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

   없음

     프린터 드라이버가 컬러 조절을 실행하지 않습니다. 어플리케이션 소프트웨어에서 개별적으로 생성한 프로파일 또는 특수 Canon 용지용 프로파일을 지정하여 데이터를 인쇄하려면 이 값을 선택합니다.

4. 설정 완료

   기본 탭에서 확인을 클릭합니다.
   인쇄를 실행할 때 데이터가 지정된 컬러 조절 방법으로 인쇄됩니다.

중요

- 어플리케이션 소프트웨어에서 ICM이 실행 금지된 경우, 컬러 수정의 ICM은 사용할 수 없게 되고 프린터가 이미지 데이터를 올바르게 인쇄하지 못할 수 있습니다.

- 기본 탭에서 회색톤 인쇄 선택 상자를 선택한 경우, 컬러 수정은 흐려지고 사용할 수 없게 됩니다.

## 관련 항목

이미지 데이터에 제일 적합한 사진 인쇄

프린터 드라이버로 컬러 조절하기

ICC 프로파일로 인쇄하기

맨 위로