進階指南 > 從電腦進行列印 > 使用其他應用程式軟體列印 > 變更列印品質和校正影像資料 > 指定色彩校正 > 影像資料最佳化相片列印

# 影像資料最佳化相片列印

當列印使用數位相機拍攝的影像時，有時會覺得列印的色調與實際影像的色調或與在監視器上顯示的色調有所差別。
要使列印結果盡可能的接近理想色調，必須選擇一種最符合所用應用程式軟體或期望的列印方法。

## 色彩管理

每種設備(如數位相機、掃描器、監視器和印表機)處理色彩的方法都不同。 色彩管理(色彩校正)是一種將設備相關「色彩」作為普通色彩空間進行處理的方法。 對於Windows，一種稱作「ICM」的色彩管理系統置於操作系統中。
sRGB和Adobe RGB通常作為普通色彩空間使用。 Adobe RGB較sRGB具有更廣的色彩空間。

ICC描述檔將設備相關「色彩」轉換為普通色彩空間。
透過使用ICC描述檔並執行色彩管理，可以在印表機能夠顯示的色彩重現區域中描繪出影像資料的色彩空間。

## 選擇適合影像資料的列印方法

根據影像資料中的色彩空間(Adobe RGB或sRGB)或所用的應用程式軟體，建議的列印方法會有所不同。 有兩種典型的列印方法。 確認影像資料中的色彩空間(Adobe RGB或sRGB)和所用的應用程式軟體，然後選擇適合您期望的列印方法。

- 使用Canon數位相片色彩進行列印

  目標資料：sRGB資料
  列印方式：使用印表機驅動程式調整色彩

- 有效使用資料的色彩空間進行列印

  目標資料：Adobe RGB資料或sRGB資料
  應用程式軟體：可以或無法指定ICC描述檔。
  列印方式：使用ICC描述檔進行列印

頁首