Detaylı Kılavuz Guide > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Baskı kalitesini Değiştirme ve Resim Verilerini Düzeltme > Renk Düzeltmeyi belirtme

# Renk Düzeltmeyi Belirtme

Yazdırılacak belgenin türüyle eşleşen renk düzeltme yöntemini belirleyebilirsiniz.
Yazıcı sürücüsü normalde, verileri çoğu kişinin tercih ettiği renk tonlarında yazdırmak için Canon Digital Photo Color'ı kullanarak renkleri ayarlar. Bu yöntem, sRGB verilerini yazdırmak için uygundur.

sRGB veya Adobe RGB verilerinin renk aralığını etkili bir şekilde kullanarak yazdırma yapmak istiyorsanız, ICM öğesini seçin. ICC profili belirlemek için bir uygulama yazılımı kullanmak istiyorsanız, Hiçbiri (None) öğesini seçin.

Renk düzeltme yordamı aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. El ile renk ayarlamayı seçin

   Ana (Main) sekmesinde Renk/Yoğunluk (Color/Intensity) için El İle (Manual) öğesini seçip, Ayarla… (Set...) düğmesini tıklatın.

   El İle Renk Ayarlama (Manual Color Adjustment) iletişim kutusu açılır.

3. Renk düzeltmeyi seçin

   Eşleşen (Matching) sekmesini tıklatın ve aşağıdakilerden amacınıza uygun olan Renk Düzeltme (Color Correction) ayarını seçin ve OK seçeneğini tıklatın.

   Sürücü Eşleştirme

     Canon Digital Photo Color aracılığıyla, sRGB verilerini çoğu kişinin tercih ettiği renk tonlarında yazdırabilirsiniz.
     Sürücü Eşleştirme (Driver Matching) Renk Düzeltme için varsayılan ayarıdır.

   ICM

     sRGB veya Adobe RGB verilerinin renk aralığını etkili bir şekilde kullanarak yazdırabilirsiniz.

   Yok

     Yazıcı sürücüsü renk ayarlama yapmaz. Veri yazdırmak için kendi oluşturduğunuz bir profili veya bir uygulama yazılımında özel Canon kağıdı için bir profili belirtiyorsanız, bu değeri seçin.

4. Kurulumu tamamlayın

   Ana (Main) sekmesinde OK düğmesini tıklatın.
   Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen renk ayarlama yöntemiyle yazdırılır.

Önemli

- Uygulama yazılımında ICM devre dışı bırakılmışsa, Renk Düzeltme (Color correction) için ICM kullanılamaz ve yazıcı resim verilerini düzgün bir şekilde yazdıramaz.

- Ana (Main) sekmesinde Gri Tonlamalı Yazdırma (Grayscale Printing) onay kutusu işaretli olduğunda Renk Düzeltme (Color correction) soluk görünür ve kullanılamaz.

## İlgili Konular

Resim Verileri için En İyi Fotoğraf Yazdırma

Renkleri Yazıcı Sürücüsüyle Ayarlama

ICC Profilleriyle Yazdırma

Sayfa başına dön