Petunjuk Lanjut > Mengubah Setelan Pencetak > Mengubah Setelan Pencetak dari Komputer Anda > Mengubah Moda Operasi Pencetak

# Mengubah Moda Operasi Pencetak

Fungsi ini memperbolehkan Anda untuk bertukar antar berbagai moda operasi pencetak.

Prosedur untuk mengubah setelan pencetak adalah sebagai berikut:

## Setelan Serasi

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Pastikan bahwa pencetak nyala, dan kemudian klik Setelan Serasi pada tab Perawatan

   Kotak dialog Setelan Serasi terbuka.

   Catatan

   - Jika pencetak mati atau komunikasi dua arah didisfungsikan, pesan mungkin muncul karena komputer tidak dapat mengumpulkan status pencetak.
     Jika hal ini terjadi, klik OK untuk menampilkan setelan paling baru yang ditentukan pada komputer Anda.

3. Jika perlu, selesaikan setelan berikut:

   Waktu Tunggu Pengeringan Tinta

     Anda dapat mengeset kepanjangan waktu jeda pencetak sampai pencetakan halaman berikutnya dimulai. Memindahkan penggeser ke kanan menambah waktu jeda dan memindahkan penggeser ke kiri mengurangi waktu jeda.
     Jika kertas ternoda karena halaman berikutnya dikeluarkan sebelum tinta pada halaman yang dicetak mengering, tambahkan waktu tunggu pengeringan tinta.
     Mengurangi waktu tunggu pengeringan tinta mempercepat pencetakan.

4. Kirimkan setelan

   Klik Kirim. Ketika pesan konfirmasi muncul, klik OK.

   Mulai dari sekarang pencetak berjalan dalam moda yang diubah.

Atas halaman