คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > การป้อนกระดาษ > การป้อนกระดาษ

# การป้อนกระดาษ

### ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถใช้ได้

เลือกกระดาษที่เหมาะกับการพิมพ์เพื่อให้ได้ผลงานพิมพ์ที่ดีที่สุด Canon มีกระดาษประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คุณเพิ่มความสนุกสนานในการพิมพ์ เช่น สติกเกอร์ รวมถึงกระดาษสำหรับพิมพ์ภาพถ่ายหรือเอกสาร ขอแนะนำให้ใช้กระดาษของแท้จาก Canon เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายสำคัญของคุณ

### ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์

กระดาษที่มีจำหน่ายทั่วไป

ชื่อกระดาษ <เลขรุ่น>*1 | จำนวนจำกัดการป้อนกระดาษ | คานปรับความหนากระดาษ | การตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับชนิดสื่อสิ่งพิมพ์
--- | --- | --- | ---
กระดาษธรรมดา (กระดาษรีไซเคิล)*2 | ประมาณ 100 แผ่น | ซ้าย | กระดาษธรรมดา
ซองจดหมาย | 5 ซอง | ขวา | ซองจดหมาย

กระดาษแท้จาก Canon

ชื่อกระดาษ <เลขรุ่น>*1 | จำนวนจำกัดการป้อนกระดาษ | คานปรับความหนากระดาษ | การตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับชนิดสื่อสิ่งพิมพ์
--- | --- | --- | ---
สำหรับพิมพ์เอกสาร:
กระดาษขาวพิเศษ <SW-201> | ประมาณ 80 แผ่น | ซ้าย | กระดาษธรรมดา
สำหรับพิมพ์ภาพถ่าย:
กระดาษภาพถ่ายมือโปร II <PR-201>*3 | A4, Letter, 5" x 7" / 13 x 18 cm และ 8" x 10" / 20 x 25 cm: 10 แผ่น 4" x 6" / 10 x 15 cm 20 แผ่น | ซ้าย | กระดาษภาพถ่ายมือโปร II
กระดาษเคลือบมันภาพถ่าย 'สำหรับใช้ทั่วไป' <GP-501>*3 | ซ้าย | กระดาษเคลือบมันภาพถ่าย
กระดาษเคลือบมันภาพถ่าย <GP-502>*3 | ซ้าย | กระดาษเคลือบมันภาพถ่าย
กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II <PP- 201>*3 | ซ้าย | กระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษ II
กระดาษกึ่งเงา ภาพถ่ายพิเศษ <SG-201>*3 | ซ้าย | กระดาษกึ่งเงา ภาพถ่ายพิเศษ
กระดาษภาพถ่ายแบบด้าน <MP-101> | ซ้าย | กระดาษภาพถ่ายแบบด้าน
สำหรับพิมพ์เอกสารทางธุรกิจ:
กระดาษที่มีความละเอียดสูง <HR-101N> | 80 แผ่น | ซ้าย | กระดาษที่มีความละเอียดสูง
สำหรับจัดทำผลงานพิมพ์ด้วยตนเอง:
กระดาษพิมพ์ลายบนเสื้อ <TR-301> | 1 แผ่น | ขวา | กระดาษพิมพ์ลายบนเสื้อ
สติ๊กเกอร์รูปถ่าย <PS-101> | 1 แผ่น | ซ้าย | กระดาษเคลือบมันภาพถ่าย

*1 กระดาษที่ระบุเลขรุ่นเป็นกระดาษแท้จาก Canon ดูรายละเอียดเกี่ยวกับด้านกระดาษพิมพ์ที่ถูกต้องและการใช้งานกระดาษอย่างเหมาะสมในคู่มือแนะนำการใช้งานที่จัดมาให้ ดูข้อมูลกระดาษขนาดต่าง ๆ ของกระดาษแท้จาก Canon ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท คุณอาจไม่สามารถซื้อกระดาษแท้จาก Canon บางชนิดได้ในบางประเภทหรือภูมิภาค กระดาษไม่ได้วางจำหน่ายตามเลขรุ่นในประเทศสหรัฐฯ อเมริกา ทั้งนี้สามารถจัดซื้อโดยระบุชื่อกระดาษ

*2 ทั้งนี้อาจไม่สามารถป้อนจ่ายกระดาษได้ถูกต้องตามความจุสูงสุดที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทกระดาษหรือปัจจัยแวดล้อม (อุณหภูมิหรือสภาพความชื้นที่สูงหรือต่ำเกินไป) ในกรณีนี้ให้ลดจำนวนกระดาษที่ใส่ลงครึ่งหนึ่ง (สามารถใช้กระดาษรีไซเคิล 100% ได้)

*3 ขณะป้อนกระดาษ ด้านที่ต้องการพิมพ์อาจเกิดรอยขณะป้อนจ่ายเนื่องจากการป้อนกระดาษที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ให้ป้อนกระดาษทีละแผ่น

### ขนาดกระดาษ

สามารถใช้ขนาดกระดาษต่อไปนี้ได้

สำหรับ Macintosh ไม่มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่น Choukei 3 และ Choukei 4

ขนาดมาตรฐาน:

Letter (8.50 x 11.00 in / 215.9 x 279.4 mm) | Legal (8.50 x 14.00 in / 215.9 x 355.6 mm)
A5 (5.83 x 8.27 in / 148.0 x 210.0 mm) | A4 (8.27 x 11.69 in / 210.0 x 297.0 mm)
B5 (7.17 x 10.12 in / 182.0 x 257.0 mm) | 4" x 6" (4.00 x 6.00 in / 10 x 15 cm)
4" x 8" (4.00 x 8.00 in / 101.6 x 203.2 mm) | 5" x 7" (5.00 x 7.00 in / 13 x 18 cm)
8" x 10" (8.00 x 10.00 in / 20 x 25 cm) | L (3.50 x 5.00 in / 89.0 x 127.0 mm)
2L (5.00 x 7.01 in / 127.0 x 178.0 mm) | Hagaki (3.94 x 5.83 in / 100.0 x 148.0 mm)
Hagaki 2 (7.87 x 5.83 in / 200.0 x 148.0 mm) | Comm. Env. #10 (4.12 x 9.50 in / 104.6 x 241.3 mm)
DL Env. (4.33 x 8.66 in / 110.0 x 220.0 mm) | Choukei 3 (4.72 x 9.25 in / 120.0 x 235.0 mm)
Choukei 4 (3.54 x 8.07 in / 90.0 x 205.0 mm) | Youkei 4 (4.13 x 9.25 in / 105.0 x 235.0 mm)
Youkei 6 (3.86 x 7.48 in / 98.0 x 190.0 mm) | Card (2.16 x 3.58 inches / 55.0 x 91.0 mm)
Wide (4.00 x 7.10 in / 101.6 x 180.6 mm) |

ขนาดพิเศษ:

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดขนาดที่ต้องการได้เองภายในช่วงที่ระบุต่อไปนี้

ขนาดเล็กสุด: | 2.17 x 3.58 in / 55.0 x 91.0 mm
ขนาดใหญ่สุด: | 8.50 x 23.00 in / 215.9 x 584.2 mm

### น้ำหนักกระดาษ

17 ถึง 28 lb / 64 ถึง 105 gsm (กระดาษธรรมดายกเว้นกระดาษแท้จาก Canon)

อย่าใช้กระดาษที่มีน้ำหนักมากหรือน้อยกว่านี้ (ยกเว้นกระดาษแท้จาก Canon) เนื่องจากกระดาษอาจติดค้างในเครื่องได้

### คำแนะนำในการเก็บกระดาษ

นำกระดาษออกจากห่อบรรจุก่อนทำการพิมพ์ในจำนวนแต่พอใช้

เพื่อป้องกันกระดาษโค้งงอ เมื่อไม่ได้พิมพ์งาน เก็บกระดาษที่ไม่ได้ใช้ไว้ในห่อบรรจุ และวางบนพื้นระนาบ หลีกเลี่ยงการโดนความร้อน ความชื้นและแสงแดด

ด้านบน