Průvodce pro pokročilé uživatele Odstraňování problémů

Obsah > Vkládání papíru > Vkládání papíru > Vkládání papíru

### Vkládání papíru

Důležité Pokud oříznete běžný papír na menší formát, např. 10 x 15 cm / 4" x 6", 4" x 8" / 101,6 x 203,2 mm, 13 x 18 cm / 5" x 7" nebo 55,0 x 91,0 mm / 2,16" x 3,58" (velikost kreditní karty) pro účely zkušebního tisku, může dojít k uvíznutí papíru.

Papír vkládejte vždy na výšku (A). Vkládání papíru na šířku (B) může způsobit uvíznutí papíru.

Při oboustranném tisku se ujistěte, že v prostoru, kam tiskárna vysouvá papír, nejsou žádné nečistoty nebo překážky. Pokud by v tomto prostoru nečistoty nebo překážky byly, mohlo by to nepříznivě ovlivnit výsledky tisku.

Poznámka Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon. Podrobnosti o originálních papírech Canon naleznete v části Typy médií, které můžete použít. Můžete použít běžný kopírovací papír. Pro oboustranný tisk doporučujeme papír [Super White Paper/Bělený papír] společnosti Canon.

Použitelné velikosti stránky a hmotnosti papíru pro tuto tiskárnu naleznete v části Typy médií, které můžete použít.

1. Před vložením papíru vyrovnejte všechny čtyři rohy papíru.

Poznámka Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. Pokud tak neučiníte, může dojít k uvíznutí papíru. Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír zcela nevyrovná. Podrobnosti o vyrovnání zkrouceného papíru naleznete v části "Odstraňování problémů" v příručce online: Průvodce pro pokročilé uživatele.

1. Připravte se na vložení papíru.

(1) Otevřete opěrku papíru.

(2) Nastavte polohu páčky tloušťky papíru.

Tato páčka nastavuje vzdálenost mezi tiskovou hlavou a vloženým papírem, která musí odpovídat typu média.

Při tisku na běžný papír posuňte páčku doleva.

Při tisku na obálky nebo nažehlovací listy posuňte páčku doprava.

Poznámka Pokud jsou rohy nebo okraje papíru zašpiněné, zkuste tisknout s páčkou tloušťky papíru nastavenou vpravo. Může se tak zlepšit kvalita tisku. Po skončení tisku vraťte páčku tloušťky papíru doleva.

1. Vložte papír.

(1) Vyrovnejte stoh papíru podle pravé strany zadní přihrádky (A) a vložte jej TISKOVOU STRANOU SMĚREM K SOBĚ a SPODNÍM OKRAJEM NAHORU.

Poznámka Nevkládejte papír nad značku maximální výšky (B).

(2) Stiskněte vodítko papíru a posuňte je k levé straně stohu papírů.

Nepřitlačte vodítko k papíru příliš silně. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.

Poznámka Při podávání papíru může tiskárna vydávat provozní hluk.

Poznámka Po vložení papíru Vyberte velikost a typ vloženého papíru v nastaveních Velikost stránky (Page Size) (nebo Velikost papíru (Paper Size)) a Typ média (Media Type) v ovladači tiskárny. Viz část Tisk dokumentů (Windows) nebo Tisk dokumentů (Macintosh).

Začátek stránky