Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcıyı Ağa Bağlama > Ağ Üzerinden Yazdırma Kısıtlamaları

# Ağ Üzerinden Yazdırma Kısıtlamaları

Yazıcıyı ağ ortamında kullanıyorsanız, aşağıdaki kısıtlamalar geçerli olur. Kullandığınız ortamla ilgili kısıtlamaları gözden geçirin.

## Yazıcıyı ağda paylaşıyorsanız

- Yazdırma tamamlandı iletisi görüntülenebilir. Mesajın görüntülenmesini devre dışı bırakmak için aşağıdaki yordamı izleyin.

  - Windows Vista'da:

    İstemci sistemindeki Yazıcılar (Printers) penceresinde Alt tuşuna basın. Görüntülenen Dosya (File) menüsünde Yönetici olarak çalıştır'ı (Run as administrator) seçin ve Sunucu Özellikleri...'ni (Server Properties...) açın.

    Gelişmiş (Advanced) sekmesinde Ağ yazıcıları için bilgilendirici uyarıları göster (Show informational notifications for network printers) onay kutusu işaretini kaldırın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

  - Windows XP veya Windows 2000'de:

    Yazıcılar ve Fakslar (Printer and Faxes) penceresindeki (Windows XP) veya Yazıcılar (Printers) penceresindeki (Windows 2000) Dosya (File) menüsünden Sunucu Özellikleri’ni (Server Properties) açın.

    Gelişmiş (Advanced) sekmesinde Uzak belgeler yazdırıldığında bildir (Notify when remote documents are printed) onay kutusunun işaretini kaldırın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

- İki yönlü iletişim işlevi devre dışı bırakılır ve bu yüzden doğru yazıcı durumu algılanamayabilir.

  İstemci kullanıcısı yazıcı sürücüsü özelliklerini açar ve Bağlantı Noktaları (Ports) sekmesindeki İki yönlü desteğini etkinleştir (Enable bidirectional support) onay kutusu seçili değilken OK öğesini tıklatırsa, yazdırma sunucusu sisteminin iki yönlü işlevi de devre dışı kalabilir.
  Böyle bir durumda, hem yazdırma sunucusu sisteminde hem de istemci sisteminde İki yönlü desteği etkinleştir (Enable bidirectional support) onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

- Bir istemci sisteminden yazdırırken, Canon IJ Önizleme'yi kullanamazsınız.

- Bakım (Maintenance) sekmesindeki işlevler bir istemci sistemden doğru bir şekilde ayarlanamıyorsa, soluk görünebilirler. Bu durumda, ayarları yazdırma sunucusundan değiştirin.

  Yazdırma sunucusunun ayarlarını değiştirdiğinizde paylaşıma açılmış olan yazıcının simgesini istemci sistemden silmeli ve ardından istemci sistemde paylaşım ayarlarını yeniden belirlemelisiniz.

## Hem yazdırma sunucusu sisteminde hem de istemci sistemde yerel bilgisayar olarak aynı yazıcı sürücüsü yüklüyse

- Ağ gezgini işlevi istemci sistemde otomatik olarak bir ağ yazıcısı simgesi oluşturabilir.

Sayfa başına dön