Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Ek > Yazıcınızın Kullanımıyla İlgili İpuçları

# Yazıcınızın Kullanımıyla İlgili İpuçları

Bu bölümde yazıcıyı kullanma ve en iyi kalitede yazdırma işlemleriyle ilgili ipuçları sunulmaktadır.

### Mürekkep çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.

### Mürekkep, yazdırmanın dışında başka hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

Mürekkep yazdırmanın dışında başka bir amaçlarla kullanılabilir. Mürekkep, sadece yazdırma amaçlı olarak kullanılmayabilir, aynı zamanda en iyi kalitede yazdırmayı sağlamak için Yazıcı Kafasının temizlenmesi için de kullanılabilir.

Yazıcıda, tıkanmayı önlemek için püskürtme uçlarını otomatik olarak temizleyen bir fonksiyon bulunmaktadır. Temizleme prosedürü olarak püskürtme uçlarından mürekkep pompalanmaktadır. Püskürtme uçlarının temizlenmesi için kullanılan mürekkep az bir miktarla sınırlıdır.

Önemli Örneğin, Yazıcı Kafasının temizlenmesi amacıyla, püskürtme uçlarından pompalanan mürekkep yazıcıdaki mürekkep emici tarafından emilir. Mürekkep amortisörü dolduğunda değiştirilmelidir. Bunu tek başınıza değiştiremezsiniz. Hata mesajı görülmesi durumunda mümkün olan en kısa zamanda Canon yetkili servis temsilcinizle bağlantı kurun.

Ekran el kitabındaki “Sorun Giderme” bölümüne bakın: Detaylı Kılavuz.

### Neden siyah-beyaz yazdırma sırasında renkli mürekkep kullanılmaktadır?

Renkli veya siyah mürekkep kullanımı yazdırılacak resmin veya belge içeriğinin rengine bağlı olarak değişir. Siyah-beyaz yazdırma sırasında da renkli mürekkep kullanılabilir? Bu sebeple siyah-beyaz yazdırma sırasında bile renkli mürekkep tüketilebilir.

### Özel kağıt üzerine yazdırma: En iyi kalitede yazdırmak için ne yapabilirim!?

### İpucu!: Yazdırmadan önce yazıcının durumunu kontrol edin!

#### Yazıcı Kafası ne durumda?

Yazıcı kafası püskürtme uçları tıkanırsa, çıktılar soluk görünür veya kağıt israfı oluşur. Yazıcı Kafasının durumunu kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Bkz. Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda.

#### Yazıcının iç kısmına mürekkep mi bulaşıyor?

Büyük miktarlarda yazdırma işleri veya kenarlıksız yazdırma işlemleri sonrasında kağıtların ilerlediği bölümdeki parçalara mürekkep bulaşabilir. Yazıcının iç kısmını Alt Plaka Temizleme (Bottom Plate Cleaning) ile temizleyin.

Ekran el kitabına bakın: Detaylı Kılavuz.

### İpucu! Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun!

#### Kağıt doğru konumda mı yüklendi?

Kağıdı Arka Tepsiye yerleştirirken yazdırma yüzü size bakacak şekilde yükleyin.

#### Kağıt kıvrılmış mı?

Kağıt kıvrıldığında sıkışmaya neden olur. Kıvrılmış kağıdı düzeltin ve ardından yeniden yerleştirin.

Ekran el kitabındaki “Sorun Giderme” bölümüne bakın: Detaylı Kılavuz.

### İpucu! Kağıdı yükledikten sonra kağıt ayarlarını belirlediğinizden emin olun!

Kağıdı yükledikten sonra, yüklenen kağıdı yazıcı sürücüsündeki Ortam Türü (Media Type) içinde seçtiğinizden emin olun. Kağıt türünün seçilmemesi durumunda yazdırma sonuçlarını istediğiniz kalitede elde edemeyebilirsiniz.

Bkz. Yazdırma.

Çeşitli kağıt türleri bulunmaktadır: fotoğrafların en iyi şekilde ve belgelere uygun olarak yazdırılması için yüzeyimde özel kaplamaya sahip kağıt. Yazıcı sürücüsündeki Ortam Türü (Media Type) her bir kağıt türü için öncesinde ayarlanması gereken farklı ayarlara sahiptir (örn., mürekkep kullanımı, mürekkep püskürtülmesi veya püskürtme uçlarına mesafesi) böylece her bir kağıda en iyi kalitede yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsündeki Ortam Türü (Media Type) içinde farklı ayarları seçerek her bir kağıt için ona uygun biçimde yazdırabilirsiniz.

### Yazdırma işlemini iptal etmek için SÜRDÜR/İPTAL düğmesine basın!

### İpucu!: Power düğmesine asla basmayın!

Yazdırma yürütüldüğü sırada, Power düğmesine basmanız durumunda bilgisayardan gönderilen yazdırma verileri yazıcıda sıraya alınır ve yazdırmaya devam edemeyebilirsiniz.

Yazdırma işlemini iptal etmek için SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basın.

Not Bilgisayardan yazdırma sırasında yazdırma işlemini SÜRDÜR/İPTAL (RESUME/CANCEL) düğmesine basarak iptal edemezseniz yazıcı durumu izleyicideki (Windows) gereksiz yazdırma işlerini silmek için yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

### En iyi yazdırma kalitesini nasıl koruyabilirim?

En iyi yazdırma kalitesini korumanın anahtarı Yazıcı Kafasının kurumasına veya tıkanmasına engel olmaktır. En iyi kalitede yazdırmak için daima aşağıdaki adımları takip edin.

#### Makineyi kapatırken aşağıdaki yordamı izleyin.

1 Makineyi kapatmak için Power düğmesine basın.

2 Power lambasının yeşil yanmadığından emin olun.

3 Fişi prizden çıkartın veya uzatma kablosu konektörünü kapalı konuma getirin.

Yazıcıyı kapatmak için Power düğmesine basarsanız, yazıcı mürekkebin kurumaması için Yazıcı Kafasına (püskürtme başlıklarına) otomatik olarak koruyucu kapak yerleştirir. Power lambası sönmeden elektrik kablosunu çıkarır veya uzatma kablosu düğmesini kapatırsanız, koruyucu kapak düzgün kapanmaz ve bunun sonucunda da Yazıcı Kafası kuruyabilir ve tıkanabilir.

Makineyi kapatırken bu yordama uyduğunuzdan emin olun.

#### Periyodik olarak yazdırın!

Bir fosforlu kalemin uzun zaman kullanılmaması durumunda, kapağı kapalı olsa bile, kuruması ve kullanılamaz hale gelmesi durumunda benzer şekilde, Yazıcı Kafası da yazıcının uzun süre kullanılmaması nedeniyle tıkanır.

Yazıcının ayda en az bir kez kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Not Kağıt tipine bağlı olarak, yazdırılan kısımlarını fosforlu kalem veya boyalı çubukla işaretlemeniz, yazdırılan kısımlara su veya ter bulaştırmanız durumunda mürekkep bulanıklaşabilir.

### Yazıcıyı taşırken veya saklarken özellikle dikkat etmem gereken herhangi bir şey var mı?

### İpucu!: Yazıcıyı eğik, dik veya baş aşağı taşımayın ya da saklamayın!

Yazıcıyı eğik, dik veya baş aşağı taşımanız ya da saklamanız durumunda mürekkep sızıntısı olabilir veya yazıcı zarar görebilir.

Yazıcının eğik, dik veya baş aşağı olarak taşınmadığından ya da saklanmadığından emin olun.

### Yazıcı üzerindeki lamba yanıp sönüyor: Ne yapabilirim?

#### Alarm lambası turuncu renkte yanıp sönüyor.

(A) Alarm lambası yanıp sönüyor

(B) Alarm lambası kapalı

(C) Alarm lambası sürekli olarak yanıp sönüyor

→Yazıcınızda bir hata vardır. Ekran el kitabındaki “Sorun Giderme” bölümüne bakın: Detaylı Kılavuz, ardından hatayı çözün.

#### Sırayla Power lambası bir kez yeşil ve Alarm lambası bir kez turuncu yanıp sönüyor.

→Yazıcıda onarım gerektiren bir hata oluşmuştur. Canon servis temsilcinize başvurun.

### Renkler eşit dağılmaz veya baskı sonuçları bulanıklaşır.

### İpucu!: Püskürtme uçlarının tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Yazıcı kafası püskürtme uçları tıkalı olduğunda renkler eşit dağılmayabilir veya baskı sonuçları bulanıklaşabilir.

Bu durumda

Püskürtme ucu denetim desenini yazdırın

Püskürtme uçlarının tıkanıp tıkanmadığını görmek için yazdırma desenini kontrol edin.

Bkz. Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda.

Sayfa başına dön