Bővített felhasználói kézikönyv > Számítógépről való nyomtatás > Nyomtatás más alkalmazásból > A nyomtatási minőség módosítása és a képadatok javítása > A színkorrekció megadása

# A színkorrekció megadása

Ezzel a funkcióval megadjuk a nyomtatandó dokumentum típusának megfelelő színkorrekciós módszert.
Általában a nyomtatóillesztő a Canon Digital Photo Color segítségével állítja be a színeket úgy, hogy az adatok olyan színárnyalatokkal kerüljenek kinyomtatásra, melyek a legtöbb ember számára megfelelőek. Ez az eljárás az sRGB adatok számára megfelelő.

Ha az sRGB vagy az Adobe RGB adatok színtereinek hatékony felhasználása mellett szeretnénk nyomtatni, válasszuk az ICM lehetőséget. Ha az ICC-profil meghatározásához az alkalmazói szoftvert szeretnénk használni, válasszuk a Nincs (None) lehetőséget.

A színkorrekció beállításának folyamata a következő:

1. Nyissuk meg a nyomtatóillesztő beállító ablakát.

2. Válasszuk ki a kézi színbeállítást.

   Válasszuk a Fő (Main) lap Szín/intenzitás (Color/Intensity) beállításánál a Kézi (Manual) értéket, majd kattintsunk a Beállítás... (Set...) parancsra.

   Megnyílik a Kézi színbeállítás (Manual Color Adjustment) párbeszédpanel.

3. Válasszuk ki a színkorrekciót.

   Kattintsunk az Egyeztetés (Matching) fülre, és válasszuk ki a Színkorrekció (Color Correction) céljainknak megfelelő értékét a következők közül, majd kattintsunk az OK gombra.

   Illesztő egyeztetés

     A Canon Digital Photo Color segítségével az adatokat olyan színárnyalatokkal tudjuk kinyomtatni, melyek a legtöbb ember számára megfelelőek.
     A Színkorrekció alapértelmezett értéke az Illesztő egyeztetés (Driver Matching).

   ICM

     Az sRGB vagy az Adobe RGB adatok színtereinek hatékony használatával tudunk nyomtatni.

   Nincs

     A nyomtatóillesztő nem végez színbeállítást. Akkor válasszuk ezt a beállítást, ha az adatok nyomtatásához egy külön létrehozott profilt, vagy speciális Canon papírhoz egy alkalmazói szoftverben lévő profilt akarunk megadni.

4. Fejezzük be a beállítást.

   Kattintsunk a Fő (Main) lapon az OK gombra.
   Nyomtatáskor a dokumentum a beállított színbeállítási módszerrel kerül kinyomtatásra.

Fontos

- Ha az alkalmazói szoftverben az ICM le van tiltva, akkor a Színkorrekció (Color Correction) beállításnál az ICM nem érhető el, és a nyomtató nem biztos, hogy megfelelően fogja a képadatokat kinyomtatni.

- Ha a Fő (Main) lapon be van jelölve a Szürke nyomtatás (Grayscale Printing) jelölőnégyzet, a Színkorrekció (Color Correction) szürke lesz, s nem lesz elérhető.

## Kapcsolódó témakörök

Képek optimális fotónyomtatása

Színbeállítás a nyomtatóillesztő segítségével

Nyomtatás az ICC-profilok segítségével

A lap tetejére