Расширенное руководство > Изменение настроек принтера > Изменение настроек принтера с компьютера > Изменение режима работы принтера

# Изменение режима работы принтера

Эта функция позволяет переключать режимы работы принтера.

Изменение параметров режима производится следующим образом.

## Специальные параметры

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Проверьте, включен ли принтер, и нажмите кнопку Специальные параметры (Custom Settings) на вкладке Обслуживание (Maintenance).

   Откроется диалоговое окно Специальные параметры (Custom Settings).

   Примечание.

   - Если принтер выключен или отключен двусторонний обмен данными с принтером, на экране может появиться сообщение, поскольку компьютер не может получить данные о состоянии принтера.
     В этом случае нажмите кнопку ОК, чтобы вывести на экран последние настройки, заданные на компьютере.

3. При необходимости настройте следующие параметры.

   Задержка на сушку

     Можно задавать различные интервалы времени простоя перед печатью следующей страницы. Перемещение регулятора вправо увеличивает время паузы, а перемещение регулятора влево уменьшает паузу.
     Если бумага пачкается из-за того, что следующая страница выходит из принтера раньше, чем успевают высохнуть чернила на предыдущей странице, увеличьте время задержки на сушку.
     Уменьшение задержки на сушку позволяет ускорить выполнение печати.

4. Передача параметров

   Нажмите Отправить (Send). Когда появится подтверждающее сообщение, нажмите кнопку ОК.

   После этого изменение режима работы принтера вступает в силу.

Наверх