الدليل المتقدم > الطباعة من جهاز كمبيوتر > الطباعة باستخدام برامج تطبيقية أخرى > تغيير جودة الطباعة وتصحيح بيانات الصورة > تحديد تصحيح الألوان > ضبط الألوان باستخدام برنامج تشغيل الطابعة

# ضبط الألوان باستخدام برنامج تشغيل الطابعة

يمكنك تحديد وظيفة تصحيح الألوان في برنامج تشغيل الطباعة لطباعة بيانات sRGB باستخدام درجات الألوان المفضلة لدى الأشخاص (من خلال استخدام تقنية Canon Digital Photo Color).

يوضح الإجراء التالي كيفية ضبط الألوان باستخدام برنامج تشغيل الطابعة:

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تحديد نوع الوسائط

   حدد نوع الورق الذي تم تحميله في الطابعة من القائمة نوع الوسائط (Media Type) في علامة التبويب ‏إعدادات رئيسية (Main).

3. تحديد جودة الطباعة

   حدد ‏عالية (High) أو ‏قياسية (Standard) أو ‏سريعة (Fast) للإعداد جودة الطباعة (Print Quality).

4. تحديد الضبط اليدوي للألوان

   حدد يدوي (Manual) للخيار اللون/الكثافة (Color/Intensity)، ثم انقر فوق ‏تعيين... (Set...).
   يتم فتح مربع الحوار ضبط الألوان اليدوي (Manual Color Adjustment).

5. تحديد تصحيح الألوان

   انقر فوق علامة التبويب ‏مطابقة‏‎ (Matching)، ثم حدد مطابقة برنامج التشغيل (Driver Matching) للخيار تصحيح الألوان (Color Correction).

6. تحديد عناصر أخرى

   في حالة الضرورة، انقر فوق علامة التبويب ضبط الألوان (Color Adjustment)، ثم قم بضبط توازن اللون ‏سماوي (Cyan) واللون الأرجواني (Magenta) واللون أصفر (Yellow)، ثم قم بضبط إعدادات السطوع (Brightness) والكثافة (Intensity) والتباين (Contrast)، ثم انقر فوق ‏موافق (OK).

7. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).
   عند تنفيذ الطباعة، فإن برنامج تشغيل الطابعة يقوم بضبط الألوان أثناء طباعة البيانات.

## موضوعات ذات صلة

تحديد مجموعة من مستويات جودة الطباعة مع أحد أساليب الألوان النصفية

تحديد تصحيح الألوان

ضبط توازن الألوان

ضبط السطوع

ضبط الكثافة

ضبط التباين

أعلى الصفحة