Průvodce pro pokročilé uživatele > Tisk z počítače > Tisk z jiného aplikačního softwaru > Různé metody tisku > Oboustranný tisk

# Oboustranný tisk

Postup pro tisk dat na obě strany papíru:

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny

2. Nastavte oboustranný tisk

   Zaškrtněte políčko Oboustranný tisk (Duplex Printing) na kartě Vzhled stránky (Page Setup).

3. Vyberte rozvržení

   V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vyberte možnost Tisk normální velikosti (Normal-size Printing) (nebo Tisk přizpůsobený velikosti stránky (Fit-to-Page Printing), Tisk v měřítku (Scaled Printing) nebo Tisk rozvržené stránky (Page Layout Printing)).

4. Zadejte stranu, která má být sešita

   Tiskárna analyzuje nastavení Orientace (Orientation) a Rozvržení stránky (Page Layout) a automaticky vybere nejlepší variantu Sešívaná strana (Staple Side). Pokud chcete nastavení změnit, vyberte ze seznamu jinou hodnotu.

5. Nastavte šířky okraje

   V případě potřeby klepněte na tlačítko Zadat okraj... (Specify Margin...) a nastavte šířku okraje, poté klepněte na tlačítko OK.

6. Dokončete nastavení

   Klepněte na tlačítko OK na kartě Vzhled stránky (Page Setup).

   Když spustíte tisk, dokument se vytiskne na jednu stranu listu papíru. Po dokončení tisku na jednu stranu papíru vložte papír zpět do tiskárny podle zobrazené zprávy a klepněte na tlačítko OK. Dokument se bude tisknout na opačné strany papíru.

Důležité

- Funkce Oboustranný tisk (Duplex Printing) není dostupná v následujících případech:

  - V seznamu Typ média (Media Type) je vybráno jiné médium než Běžný papír (Plain Paper).

  - V seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) je vybraná možnost Tisk plakátu (Poster Printing).

- Je-li v seznamu Rozvržení stránky (Page Layout) vybrána možnost Tisk brožury (Booklet Printing), potom budou možnosti Oboustranný tisk (Duplex Printing) a Sešívaná strana (Staple Side) zobrazeny šedě a nebudou dostupné.

Poznámka

- Pokud se při oboustranném tisku bez ohraničení zobrazí dialogové okno Typ média, vyberte možnost Běžný papír (Plain Paper).

- Pokud se při oboustranném tisku budou na zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové skvrny, použijte funkci Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning) na kartě Údržba (Maintenance).

Začátek stránky