Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Rendszeres karbantartás > Ha a nyomat halvány vagy a színek nem megfelelően jelennek meg > Fúvókaellenőrző minta nyomtatása

### Fúvókaellenőrző minta nyomtatása

A fúvókaellenőrző minta kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatófej fúvókái megfelelően juttatják-e a tintát a papírra.

A következőket kell előkészíteni: egy lap A4 vagy Letter méretű normál papír

Megjegyzés Ha alacsony a maradék tintaszint, a fúvókaellenőrző minta nem nyomtatható ki hibátlanul. Cserélje az alacsony tintaszintű FINE patront. Lásd: A FINE patron cseréje.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és töltsön be egy A4-es vagy Letter méretű normál papírlapot a hátsó tálcába.

Állítsa a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Lásd: Elölnézet.

1. Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanelt.

Lásd: A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása (Windows).

1. Nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát.

(1) Kattintson a Karbantartás (Maintenance) füre.

(2) Kattintson a Fúvókaellenőrzés (Nozzle Check) elemre.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az Ellenőrző minta nyomtatása (Print Check Pattern) gombra.

A fúvókaellenőrző minta nyomtatásra kerül. Ne nyissa fel az előlapot a nyomtatás alatt.

Megjegyzés Ha rákattint a Kezdeti elemellenőrzés (Initial Check Items) gombra, megjelenítheti a minta nyomtatása előtt ellenőrzendő elemeket.

1. Vizsgálja meg a mintát.

Lásd: A fúvókaellenőrző minta kiértékelése.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és töltsön be egy A4-es vagy Letter méretű normál papírlapot a hátsó tálcába.

Állítsa a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Lásd: Elölnézet.

1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Utility párbeszédpanelt.

Lásd: A Canon IJ Printer Utility segédprogram megnyitása (Macintosh).

1. Nyomtassa ki a fúvókaellenőrző mintát.

(1) Válassza a legördülő menü Tesztnyomtatás (Test Print) elemét.

(2) Kattintson a Fúvókaellenőrzés (Nozzle Check) elemre.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az Ellenőrző minta nyomtatása (Print Check Pattern) gombra.

A fúvókaellenőrző minta nyomtatásra kerül. Ne nyissa fel az előlapot a nyomtatás alatt.

Megjegyzés Ha rákattint a Kezdeti elemellenőrzés (Initial Check Items) gombra, megjelenítheti a minta nyomtatása előtt ellenőrzendő elemeket.

1. Vizsgálja meg a mintát.

Lásd: A fúvókaellenőrző minta kiértékelése.

A lap tetejére