Průvodce pro pokročilé uživatele > Údržba > Provádění údržby z počítače > Čištění tiskových hlav

# Čištění tiskových hlav

Funkce čištění tiskové hlavy umožňuje odstranění všech překážek z trysek tiskové hlavy. Spusťte čištění tiskové hlavy, pokud je tisk slabý nebo se některá barva netiskne, přestože zbývá dostatek inkoustu.

Chcete-li vyčistit tiskové hlavy, postupujte takto:

## Čištění

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny

2. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning)

   Spustí se čištění tiskové hlavy.

3. Dokončete čištění

   Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.
   Zobrazí se dialogové okno Kontrola trysek (Nozzle Check).

4. Zkontrolujte výsledky

   Klepněte na tlačítko Tisk testovacího vzorku (Print Check Pattern) a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko Storno (Cancel).

   Pokud jedno čištění hlavy nevyřeší potíže s tiskovou hlavou, opakujte čištění ještě jednou.

## Hloubkové čištění

Hloubkové čištění (Deep Cleaning) je důkladnější než Čištění (Cleaning). Hloubkové čištění provádějte tehdy, nevyřeší-li potíže s tiskovou hlavou dva pokusy o čištění.

1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny

2. Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep Cleaning)

   Zobrazí se dialogové okno Hloubkové čištění (Deep Cleaning). Postupujte podle pokynů v dialogovém okně.
   Chcete-li zobrazit položky, které je třeba zkontrolovat před provedením funkce Hloubkové čištění (Deep Cleaning), klepněte na tlačítko Výchozí položky testu (Initial Check Items).

3. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta, a klepněte na tlačítko Provést (Execute).

   Po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko OK.

   Spustí se hloubkové čištění tiskových hlav.

Důležité

- Funkce Čištění (Cleaning) spotřebovává malé množství inkoustu. Hloubkové čištění (Deep Cleaning) spotřebovává větší množství inkoustu než Čištění (Cleaning).
  Častým čištěním tiskových hlav se spotřebovává velké množství inkoustu z tiskárny. Proto provádějte čištění tiskových hlav pouze v případě nutnosti.

Poznámka

- Pokud se tisk po provedení funkce Hloubkové čištění (Deep Cleaning) nezlepší, vypněte tiskárnu a po chvíli akci zopakujte. Pokud se tisk opět nezlepší, pravděpodobně došel inkoust. Podrobné informace o nutných opatřeních naleznete v části "Přístroj se pohybuje, ale nevystřikuje se inkoust".

## Příbuzné téma

Kontrola trysek tiskové hlavy

Začátek stránky