الدليل المتقدم > الطباعة من جهاز كمبيوتر > الطباعة باستخدام برامج تطبيقية أخرى > تغيير جودة الطباعة وتصحيح بيانات الصورة > ضبط توازن الألوان

# ضبط توازن الألوان

يمكنك ضبط درجات الألوان أثناء الطباعة.
بما أن تلك الوظيفة تقوم بضبط توازان ألوان الصورة المطبوعة عن طريق تغيير نسب الحبر لكل لون، فهي تقوم بتغيير توازان كل ألوان المستند. استخدم البرنامج التطبيقي إذا كنت ترغب في تغيير جوهري لتوازن الألوان. استخدم برنامج تشغيل الطابعة فقط إذا كنت تريد ضبط توازن الألوان قليلاً.
العينة التالية توضح نتيجة استخدام "توازن الألوان" لزيادة تركيز اللون السماوي وتقليل تركيز اللون الأصفر حتى تصبح الألوان الكلية للصورة أكثر اتساقًا.

بدون ضبط | توازن الألوان مضبوط

يوضح الإجراء التالي كيفية القيام بضبط توازن الألوان:

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تحديد الضبط اليدوي للألوان

   في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main)، حدد يدوي (Manual) للخيار اللون/الكثافة (Color/Intensity)، ثم انقر فوق تعيين... (Set...).

   يتم فتح مربع الحوار ضبط الألوان اليدوي (Manual Color Adjustment).

3. ضبط توازن الألوان

   توجد مربعات تمرير خاصة بكل لون من الألوان سماوي (Cyan) والأرجواني (Magenta) وأصفر (Yellow). تصبح درجة كل لون أقوى عند تحريك مربع التمرير الخاص به جهة اليسار وتقل الدرجة عند تحريك المربع الخاص به جهة اليمين. على سبيل المثال، عندما تضعف درجة اللون السماوي، تصبح درجة اللون الأحمر أكثر تركيزًا.
   يمكنك أيضًا إدخال قيمة مرتبطة بمربع التمرير مباشرةً. قم بإدخال قيمة في نطاق من -50 إلى 50.

   بعد ضبط كل لون على حدة، انقر فوق موافق (OK).

4. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).
   عند تنفيذ الطباعة، تتم طباعة المستند باستخدام ضبط توازن الألوان.

هام

- عند تحديد خانة الاختيار الطباعة بتدرج الرمادي (Grayscale Printing) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main) ، فإن الألوان سماوي (Cyan) والأرجواني (Magenta) وأصفر (Yellow) تظهر باللون الرمادي وتكون غير متاحة.

## موضوعات ذات صلة

تحديد مجموعة من مستويات جودة الطباعة مع أحد أساليب الألوان النصفية

تحديد تصحيح الألوان

ضبط السطوع

ضبط الكثافة

ضبط التباين

أعلى الصفحة