Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Ulike utskriftsmetoder > Kan til kant-utskrift

# Kant til kant-utskrift

Ved hjelp av funksjonen for kant til kant-utskrift kan du skrive ut data uten marg ved å forstørre dataene slik at de så vidt går utenfor papiret. Uten funksjonen for kant til kant-utskrift blir dataene skrevet ut med en marg rundt. Hvis du vil skrive ut data, for eksempel et fotografi, uten marg rundt, velger du Kant til kant-utskrift.

Fremgangsmåten for å få kant til kant-utskrift er som følger:

## Angi Kant til kant-utskrift

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Angi kant til kant-utskrift

   Merk av for Kant til kant-utskrift (Borderless Printing) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup).

   Klikk OK (OK) når bekreftelsesmeldingen vises.
   Når det vises en melding som ber deg om å endre medietype, velger du en medietype fra listen og klikker på OK (OK).

3. Merk av for papirstørrelsen

   Merk av på listen Sidestørrelse (Page Size). Hvis du vil endre størrelsen, velger du en annen sidestørrelse på listen. Listen viser bare størrelser som kan brukes til kant til kant-utskrift.

4. Juster utvidelsen for papiret

   Juster utvidelsen ved hjelp av glidebryteren for Utvidelse (Amount of Extension).
   Hvis du drar glidebryteren mot høyre, blir utvidelsen større, og hvis du drar den mot venstre, blir utvidelsen mindre.
   Det anbefales at du i de fleste tilfeller setter glidebryteren i den andre posisjonen fra høyre.

   Viktig!

   - Hvis du drar glidebryteren helt til høyre, kan det hende at baksiden av papiret blir flekkete.

5. Fullfør innstillingene

   Klikk på OK (OK).
   Dataene skrives ut uten marger på papiret.

Viktig!

- Hvis en sidestørrelse som ikke kan brukes til kant til kant-utskrift, er valgt, endres størrelsen automatisk til de gyldige papirstørrelsene for kant til kant-utskrift.

- Når Høyoppløsningspapir (High Resolution Paper), T-skjorteoverføringsark (T-Shirt Transfers) eller Konvolutt (Envelope) er valgt på Medietype (Media Type)-listen i kategorien Hoved (Main), kan du ikke utføre kant til kant-utskrift.

- Når det er merket av for Kant til kant-utskrift, er innstillingene Skriverpapirstørrelse (Printer Paper Size), Sideoppsett (Page Layout) og Stifteside (Staple Side) (når Dupleksutskrift (Duplex Printing) ikke er valgt) og knappen Stempel/bakgrunn... (Stamp/Background...) i kategorien Utskriftsformat (Page Setup) nedtonet og ikke tilgjengelige.

- Utskriftskvaliteten kan bli dårligere eller arket kan få flekker øverst og nederst, avhengig av medietypen som brukes.

- Når forholdet mellom høyde og bredde i stor grad avviker fra bildedataene, er det (avhengig av størrelsen på mediet som brukes) mulig at deler av bildet ikke vil bli skrevet ut.
  I så fall må du beskjære bildedataene i programmet, slik at de stemmer med papirstørrelsen.

Merk

- Når Vanlig papir (Plain Paper) er valgt som Medietype (Media Type) i kategorien Hoved (Main), anbefales ikke kant til kant-utskrift, og derfor vises dialogboksen for valg av medietype.
  Hvis du bruker vanlig papir for testutskrift, velg Vanlig papir (Plain Paper), og klikk OK. (OK).

## Utvide området av dokumentet som skal skrives ut

Hvis du angir en stor utvidelse, kan du utføre kant til kant-utskrift uten problemer. Den delen av dokumentet som går utenfor papiret, skrives imidlertid ikke ut. Elementer i ytterkanten av et fotografi skrives kanskje ikke ut.

Prøv kant til kant-utskrift én gang. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet av kant til kant-utskrift, kan du redusere utvidelsen. Utvidelsen blir mindre når glidebryteren for Utvidelse (Amount of Extension) flyttes mot venstre.

Viktig!

- Hvis Utvidelse reduseres, kan det bli en uventet marg på utskriften, avhengig av hvilken papirstørrelse du bruker.

Merk

- Hvis Forhåndsvisning før utskrift (Preview before printing) er merket av i kategorien Hoved (Main), kan du kontrollere før utskrift om det vil bli en kant eller ikke.

Øverst på siden