Petunjuk Lanjut > Mencetak dari Komputer > Mencetak dengan Perangkat Lunak Aplikasi Lain > Mengubah Kualitas Cetak dan Mengoreksi Data Gambar > Menentukan Koreksi Warna > Mengatur Warna dengan Pengandar Pencetak

# Mengatur Warna dengan Pengandar Pencetak

Anda dapat menentukan fungsi koreksi warna pengandar pencetak untuk mencetak data sRGB dengan rona warna yang disukai banyak orang (melalui penggunaan Canon Digital Photo Color).

Prosedur pengaturan warna dengan pengandar pencetak adalah sebagai berikut:

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Pilih tipe media

   Pilih tipe kertas yang dimuatkan pada pencetak dari daftar Tipe Media pada tab Utama.

3. Pilih kualitas cetak

   Pilih Tinggi, Standar, atau Cepat untuk Kualitas Cetak.

4. Pilih pengaturan warna manual

   Pilih Manual untuk Warna/Intensitas, dan klik Set....
   Kotak dialog Pengaturan Warna Manual terbuka.

5. Pilih koreksi warna

   Klik tab Penyamaan, dan pilih Penyamaan Pengandar untuk Koreksi Warna.

6. Set item lain

   Jika perlu, klik tab Pengaturan Warna, dan atur keseimbangan warna Sian, Magenta, Kuning, dan atur setelan Kecerahan, Intensitas, dan Kontras, dan kemudian klik OK.

7. Selesaikan pengesetan

   Klik OK pada tab Utama.
   Ketika Anda melaksanakan pencetakan, pengandar pencetak mengatur warna ketika mencetak data.

## Topik Terkait

Memilih Kombinasi Level Kualitas Cetak dan Metode Corak Warna Separuh

Menentukan Koreksi Warna

Mengatur Keseimbangan Warna

Mengatur Kecerahan

Mengatur Intensitas

Mengatur Kontras

Atas halaman