Расширенное руководство > Устранение неполадок > Замятие бумаги

# Замятие бумаги

Примечание.

- Если нужно выключить принтер для удаления замятой бумаги во время печати, нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА (RESUME/CANCEL) для отмены задания на печать перед отключением принтера.

## Если бумага заминается в отверстии для выхода бумаги или в заднем лотке:

Удалите бумагу, выполнив следующие действия.

1. Медленно вытяните бумагу из заднего лотка или из выходного отверстия (откуда это удобнее сделать).

   Примечание.

   - Если бумага порвалась и часть ее осталась внутри принтера, выключите его, откройте переднюю крышку и удалите бумагу.

     Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним компонентам принтера.

     После удаления бумаги закройте переднюю крышку принтера и включите его.

   - Если не удается вытащить бумагу из принтера, выключите и снова включите его. Возможно, бумага будет выведена автоматически.

2. Заново уложите бумагу и нажмите кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА.

   При выключении принтера на шаге (1) все задания, поставленные в очередь на печать, будут отменены. При необходимости повторите печать.

   Примечание.

   - При повторной загрузке бумаги убедитесь, что используется нужная бумага и она правильно уложена.

     Загрузка бумаги

   - Бумага формата A5 подходит для печати документов, в основном состоящих из текста. Использование этой бумаги не рекомендуется для печати документов, содержащих фотографии и рисунки, так как бумага может сворачиваться и заминаться при печати.

Если бумагу не удается извлечь или если бумага порвалась и часть ее осталась внутри принтера, либо в случае повторного замятия бумаги после ее извлечения обратитесь в местный центр технического обслуживания Canon.

## В других случаях:

Убедитесь в следующем:

- Проверка 1. В заднем или выводном лотке отсутствуют посторонние предметы.

- Проверка 2. Бумага не скручена.

  Проверка 3. Загрузите бумагу, распрямив ее.

Наверх