Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Dodatek > Transportowanie i przechowywanie drukarki

# Transportowanie i przechowywanie drukarki

Przy przenoszeniu drukarki lub nieużywaniu jej przez długi okres, spakuj ją wykorzystując oryginalne opakowanie.

Jeśli nie masz oryginalnego opakowania, spakuj dokładnie drukarkę używając materiałów ochronnych i wkładając ją do solidnego kartonu.

przestroga

- Nie należy transportować lub przechowywać drukarki w pozycji przechylonej, pionowej lub odwróconej. Może to spowodować wyciek atramentu i uszkodzenie drukarki.

1. Wyłącz drukarkę.

2. Upewnij się, czy lampka zasilania jest wyłączona i odłącz drukarkę.

   Ważne

   - Jeśli lampka zasilania świeci się lub mruga na zielono, nie odłączaj urządzenia. Odłączenie może spowodować uszkodzenie drukarki i uniemożliwienie drukowania.

3. Zamknij podpórkę na papier.

4. Odłącz kable drukarki od komputera i drukarki, następnie odłącz od prądu przewód zasilający.

5. Aby zabezpieczyć pokrywy przed otwarciem się w trakcie transportu, przyklej je za pomocą taśmy. Następnie włóż drukarkę do plastikowej torby.

6. Przy pakowaniu drukarki przymocuj do niej materiał ochronny.

   ważne

   - Pakując drukarkę, pozostaw w niej kasety typu FINE.

   uwaga

   - Oznacz wyraźnie opakowanie słowem „OSTROŻNIE”.

Góra strony