Avancerad handbok > Skriva ut från datorn > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Ange färgkorrigering > Skriva ut med ICC-profiler

# Skriva ut med ICC-profiler

Om bildfilen har en angiven ICC-profil kan du på ett effektivt sätt använda färgomfånget (Adobe RGB eller sRGB) när du skriver ut.

Inställningen av skrivardrivrutinen beror på vilket bildredigeringsprogram du använder för att skriva ut.

## Skriva ut bilder från ett bildredigeringsprogram som kan ange en ICC-profil

Om du använder Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional eller något annat bildredigeringsprogram där du kan ange en ICC-profil så kan du använda Windows färghanteringssystem (ICM) när du skriver ut. Genom att på ett effektivt sätt använda färgomfånget i den ICC-profil som angetts i bildfilen, kan du skriva ut resultatet av den redigering och retuschering som gjorts i ett bildredigeringsprogram.

Om du vill skriva ut med den metoden måste du först använda bildredigeringsprogrammet för att ange en ICC-profil i bildfilen. Se handboken för det bildredigeringsprogram du använder för att ta reda på hur du anger en ICC-profil.

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Välj typ av media.

   Välj den typ av papper som är i skrivaren i listan Mediatyp: (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main).

3. Välj utskriftskvalitet

   Välj Hög (High), Standard (Standard) eller Snabb (Fast) för Utskriftskvalitet (Print Quality).

4. Välj manuell färgjustering

   Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klicka på Ställ in... (Set...).
   Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.

5. Välj färgkorrigering

   Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj ICM (ICM) för Färgkorrigering (Color Correction).

6. Ställ in övriga alternativ

   Om det behövs klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalans för Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) och Gul (Yellow), justerar sedan inställningarna Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK.

7. Gör dina inställningar

   Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
   När du startar utskriften använder skrivaren bildfilens färgomfång.

Viktigt!

- Om du skriver ut en bild genom att ange en enskilt skapad profil eller en profil för specialpapper från Canon i ett program, väljer du Ingen (None) från skrivardrivrutinens meny Färgkorrigering (Color Correction).

## Skriva ut bilder från ett bildredigeringsprogram som inte kan ange en ICC-profil

Om du skriver ut från ett bildredigeringsprogram som inte kan ange en ICC-profil får du ange denna i skrivarinställningarna i skrivardrivrutinen och därefter skriva ut bilden. Om du skriver ut Adobe RGB-data kan du skriva ut med färgomfånget Adobe RGB även om bildredigeringsprogrammet inte har funktioner för Adobe RGB.

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Välj typ av media.

   Välj den typ av papper som är i skrivaren i listan Mediatyp: (Media Type) på fliken Huvudgrupp (Main).

3. Välj utskriftskvalitet

   Välj Hög (High), Standard (Standard) eller Snabb (Fast) för Utskriftskvalitet (Print Quality).

4. Välj manuell färgjustering

   Välj Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klicka på Ställ in... (Set...).
   Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.

5. Välj färgkorrigering

   Klicka på fliken Matchning (Matching) och välj ICM (ICM) för Färgkorrigering (Color Correction).

6. Välj inmatningsprofil

   Välj en Inmatningsprofil (Input Profile) som motsvarar bildfilens färgomfång.

   - För sRGB-data eller data utan en ICC-profil:

     Välj Standard (Standard).

   - För Adobe RGB-data:

     Välj Adobe RGB (1998).

   Viktigt!

   - Om bildredigeringsprogrammet anger en inmatningsprofil gäller inte inställningen i skrivardrivrutinen.

   - Om inga ICC-profiler är installerade på datorn visas inte Adobe RGB (1998). Du kan installera ICC-profiler från installations-CD:n som medföljer skrivaren.

7. Ställ in övriga alternativ

   Om det behövs klickar du på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och ställer in färgbalans för Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) och Gul (Yellow), justerar sedan inställningarna Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) och klickar sedan på OK.

8. Gör dina inställningar

   Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
   När du startar utskriften skrivs bilden ut med den valda bildfilens färgomfång.

## Närliggande information

Välja en kombination av utskriftskvalitet och rastreringsmetod

Ange färgkorrigering

Justera färgbalans

Justera ljusstyrka

Justera intensitet

Justera kontrast

Överst