Petunjuk Lanjut > Penyelesaian Masalah > Pencetak Bekerja Tetapi Tinta Tidak Keluar

# Pencetak Bekerja Tetapi Tinta Tidak Keluar

- Pemeriksaan 1: Apakah mulut semprot Kepala Cetak tersumbat?

  Cetak Pola Pemeriksaan Mulut Semprot untuk menentukan apakah tinta telah dikeluarkan dengan benar dari mulut semprot kepala cetak.

  Baca Pemeliharaan Rutin untuk pencetakan Pola Mulut Semprot, Pembersihan Kepala Cetak, dan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam.

  - Apabila Pola Pemeriksaan Mulut Semprot tidak dicetak dengan benar:

    Setelah melakukan Pembersihan Kepala Cetak, cetak Pola Pemeriksaan Mulut Semprot dan periksalah polanya.

  - Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan Pembersihan Kepala Cetak dua kali:

    Lakukan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam.

    Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam, coba ulangi lagi.

  - Apabila masalah belum teratasi bahkan setelah melakukan Pembersihan Kepala Cetak Tingkat Dalam dua kali:

    Tinta mungkin telah habis. Ganti Kartrij FINE.

- Pemeriksaan 2: Apakah Kartrij FINE telah dipasang dengan benar?

  Keluarkan Kartrij FINE, kemudian pasang kembali. Hasil cetakan bisa meningkat dengan memasang ulang Kartrij FINE.

  Juga, periksa bahwa selotip pelindung (A) telah dilepas.

- Pemeriksaan 3: Apabila Kartrij FINE kehabisan tinta, gantilah dengan yang baru.

Halaman atas