Guide d’utilisation avancée > Entretien > Entretien à partir de votre ordinateur > Nettoyage des têtes d’impression

# Nettoyage des têtes d'impression

La fonction de nettoyage des têtes d'impression permet d'éliminer les obstructions éventuelles des buses des têtes d'impression. Procédez à un nettoyage des têtes d'impression si vous remarquez que l’encre pâlit à l’impression ou qu'une couleur n'est pas imprimée, bien que l'imprimante contient suffisamment d'encre.

Pour effectuer le nettoyage des têtes d’impression, procédez comme suit :

## Nettoyage

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Vérifiez que l’imprimante est sous tension et cliquez sur Nettoyage dans l’onglet Entretien

   Le nettoyage des têtes d'impression commence.

3. Terminez le nettoyage

   Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.
   La boîte de dialogue Vérification des buses apparaît ensuite.

4. Vérifiez les résultats

   Pour vérifier si la qualité d’impression s’est améliorée, cliquez sur le bouton Imprimer le motif de vérification. Pour annuler la procédure de contrôle, cliquez sur Annuler.

   Si un seul nettoyage ne suffit pas à résoudre le problème des têtes d'impression, renouvelez l'opération.

## Nettoyage en profondeur

Le Nettoyage en profondeur est plus complet que le Nettoyage normal. Procédez au nettoyage en profondeur lorsque deux tentatives de nettoyage normal n'ont pas permis d'éliminer le problème.

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Cliquez sur Nettoyage en profondeur dans l’onglet Entretien

   La boîte de dialogue Nettoyage en profondeur apparaît. Suivez les instructions de la boîte de dialogue.
   Cliquez sur Éléments initiaux à vérifier pour afficher les éléments à vérifier avant d’effectuer un Nettoyage en profondeur.

3. Vérifiez que l’imprimante est sous tension et cliquez sur Exécuter.

   Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

   Le nettoyage en profondeur des têtes d'impression commence.

Important

- Le Nettoyage exige une faible quantité d’encre. Le Nettoyage en profondeur exige une quantité d'encre plus importante que le Nettoyage.
  Le nettoyage fréquent des têtes d'impression épuise rapidement l'encre de votre imprimante. Ne procédez donc à leur nettoyage que lorsque cela est nécessaire.

Remarque

- Si vous ne remarquez aucune amélioration après une opération de nettoyage en profondeur, éteignez l’imprimante et recommencez l’opération. Si aucune amélioration n'est constatée, l'encre est probablement épuisée. Pour plus d’informations sur les mesures à prendre, reportez-vous à la section La machine réagit, mais l’encre ne s’écoule pas.

## Rubrique connexe

Vérification des buses des têtes d'impression

Haut de la page