Guida Avanzata > Manutenzione > Esecuzione della manutenzione da un computer > Pulizia delle testine di stampa

# Pulizia delle testine di stampa

La funzione di pulizia delle testine di stampa consente di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli. Eseguire la pulizia delle testine di stampa se la stampa risulta sbiadita o se non è stato stampato un colore specifico.

Di seguito viene descritta la procedura per la pulizia delle testine di stampa.

## Pulizia

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su Pulizia (Cleaning) sulla scheda Manutenzione (Maintenance).

   Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

3. Completare la pulizia

   Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.
   Successivamente viene aperta la finestra di dialogo Controllo ugelli (Nozzle Check).

4. Controllare i risultati

   Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic sul pulsante Stampa motivo di controllo (Print Check Pattern). Per annullare il processo di controllo, fare clic su Annulla (Cancel).

   Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina ancora una volta.

## Pulizia accurata

La Pulizia accurata (Deep Cleaning) agisce più in profondità della Pulizia (Cleaning). Deve essere effettuata se il problema persiste dopo aver eseguito due tentativi di pulizia normale.

1. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante

2. Sulla scheda Manutenzione (Maintenance), fare clic su Pulizia accurata (Deep Cleaning).

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Pulizia accurata (Deep Cleaning). Seguire le istruzioni fornite nella finestra di dialogo.
   Fare clic su Elementi della verifica iniziale (Initial Check Items) per visualizzare gli elementi da controllare prima di eseguire la Pulizia accurata (Deep Cleaning).

3. Assicurarsi che la stampante sia accesa, quindi fare clic su Esegui (Execute).

   Fare clic su OK quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

   Verrà avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

Importante

- L'operazione di Pulizia (Cleaning) consuma una piccola quantità di inchiostro. L'operazione di Pulizia accurata (Deep Cleaning) consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto alla Pulizia (Cleaning).
  Tenere presente che eseguendo di frequente la pulizia delle testine di stampa l'inchiostro della stampante si esaurirà rapidamente. Di conseguenza, eseguire la pulizia solo quando è necessario.

Nota

- Se l'operazione di Pulizia accurata (Deep Cleaning) non migliora la stampa, spegnere la stampante e ripetere l'operazione. Se la stampa continua a non migliorare, l'inchiostro potrebbe essere esaurito. Per dettagli sull'azione correttiva da adottare, vedere "La stampante si avvia ma l'inchiostro non fuoriesce".

## Argomento correlato

Controllo degli ugelli delle testine di stampa

Inizio pagina