Avancerad handbok > Underhåll > Utföra underhåll från en dator > Rengöra skrivarhuvuden

# Rengöra skrivhuvuden

Med funktionen för att rengöra skrivhuvudena kan du rensa skrivhuvudenas munstycken. Rengör skrivhuvudena när utskriften är blek eller när en viss färg inte skrivs ut, även om det finns tillräckligt med bläck.

Så här rengör du skrivhuvuvdena:

## Rengöring

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka på Rengöring (Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).

   Rengöringen av skrivhuvudena påbörjas.

3. Slutför rengöringen

   Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
   Sedan visas dialogrutan Test av bläckmunstycken (Nozzle Check).

4. Kontrollera resultaten

   Klicka på Skriv ut testmönster (Print Check Pattern) om du vill kontrollera om utskriftskvaliteten har förbättrats. Klicka på Avbryt (Cancel) om du vill avbryta kontrollen.

   Upprepa proceduren om problemet inte avhjälps efter den första rengöringen.

## Djuprengöring

Djuprengöring (Deep Cleaning) är grundligare än vanlig Rengöring (Cleaning). Gör en djuprengöring när två vanliga rengöringar inte avhjälper problemet med skrivhuvudet.

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Klicka på Djuprengöring (Deep Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).

   Dialogrutan Djuprengöring (Deep Cleaning) visas. Följ anvisningarna i dialogrutan.
   Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa vad du behöver kontrollera före Djuprengöring (Deep Cleaning).

3. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Utför (Execute).

   Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.

   Djuprengöringen av skrivhuvudena påbörjas.

Viktigt!

- Rengöring (Cleaning) förbrukar en liten mängd bläck. Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
  Om du rengör skrivhuvudena ofta förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför bara rengöring när det är nödvändigt.

Obs!

- Om du inte ser någon förbättring efter Djuprengöring (Deep Cleaning) bör du stänga av skrivaren och försöka igen. Om du fortfarande inte ser någon förbättring kan det vara slut på bläcket. Mer information om avhjälpande åtgärder finns i "Enheten rör sig men inget bläck matas ut".

## Närliggande information

Kontrollera skrivhuvudenas munstycken

Överst