Guide d’utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d’autres logiciels d’application > Modification de la qualité d’impression et des données d’image > Définition de la correction des couleurs > Impression photo optimale des données d’image

# Impression photo optimale des données d'image

Lorsque les personnes impriment des images capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de celles qui apparaissent à l'écran.
Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché.

## Gestion des couleurs

Les périphériques tels que les appareils photo numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment. La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace chromatique commun. Sous Windows, un système de gestion des couleurs appelé ICM est intégré au système d'exploitation.
sRVB et Adobe RGB sont des espaces chromatiques couramment utilisés. Adobe RGB propose un espace chromatique plus étendu que sRVB.

Les profils ICC convertissent les couleurs dépendantes des périphériques en espace chromatique commun.
L’tilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer.

## Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image

La méthode d'impression recommandée dépend de l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRVB) des données d'image ou de l'application à utiliser. Il existe deux méthodes classiques d'impression. Vérifiez l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRVB) des données d'image et l'application à utiliser, puis sélectionnez la méthode d'impression adaptée au but recherché.

- Pour imprimer à l'aide de la Photo couleur numérique Canon

  Données cibles : données sRVB
  Méthode d'impression : Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante

- Pour imprimer efficacement à l'aide de l'espace chromatique des données

  Données cibles : Données Adobe RGB ou sRGB
  Logiciel : Un profil ICC peut être spécifié ou non.
  Méthode d’impression : Impression avec les profils ICC

Haut de la page