คำแนะนำขั้นสูง > การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ > การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ > การตั้งค่าคาร์ทริดหมึก

# การตั้งค่าคาร์ทริดหมึก

ในเวลาที่การพิมพ์ คุณสามารถระบุคาร์ทริดหมึกที่คุณต้องการใช้
หากคาร์ทริดหมึกหนึ่งกลายเป็นเปล่าๆ คุณสามารถการพิมพ์ต่อไปโดยระบุคาร์ทริดหมึกที่ยังมีหมึก

ขั้นตอนในการกำหนดคาร์ทริดหมึกซึ่งมีดังต่อไปนี้

## การตั้งค่าตลับหมึก

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. คลิก การตั้งค่าตลับหมึก บนแท็บ การบำรุงรักษา

   ไดอะล็อกบ็อกซ์ การตั้งค่าคาร์ทริดหมึก ปรากฏขึ้น

3. เลือกคาร์ทริดหมึกที่จะใช้

   เลือกคาร์ทริดหมึกที่จะใช้สำหรับการพิมพ์แล้วคลิก ตกลง
   คาร์ทริดหมึกที่ระบุไว้จะถูกใช้นับแต่การพิมพ์ต่อไป

ข้อสำคัญ

- ขณะที่การตั้งค่าดังต่อไปถูกกำหนดค่า สีดำเท่านั้น ถูกยกเลิกใช้งาน คาร์ทริดหมึกสีที่ถูกเลือกใช้ให้พิมพ์ด้วย

  - ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์อื่นที่นอกเหนือจาก กระดาษธรรมดา Hagaki หรือ ซองจดหมาย ถูกเลือกสำหรับ ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ บนแท็บ หลัก

  - การพิมพ์ไร้ขอบ ได้เลือกอยู่บนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

- Canon ขอแนะนำให้คุณการใช้คาร์ทริดหมึกที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์และอย่าลบนั้นออกจนถึงหมึกหมดแล้ว

ด้านบน