Οδηγός εκτύπωσης από υπολογιστή > Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή > Αλλαγή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας > Ρύθμιση της κασέτας μελάνης

# Ρύθμιση της κασέτας μελάνης

Κατά την εκτύπωση, μπορείτε να επιλέξετε την κασέτα μελάνης που χρησιμοποιείτε.
Εάν κάποιο φυσίγγιο μελάνης αδειάσει, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση επιλέγοντας το φυσίγγιο μελάνης στο οποία υπάρχει μελάνη.

Η διαδικασία επιλογής της κασέτας μελάνης είναι η ακόλουθη:

## Ρυθμίσεις της κασέτας μελάνης

1. Ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντήρηση (Maintenance) και στη συνέχεια στην επιλογή Ρυθμίσεις της κασέτας μελάνης (Ink Cartridge Settings).

   Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις της κασέτας μελάνης (Ink Cartridge Settings).

3. Επιλέξτε την κασέτα μελάνης που θα χρησιμοποιηθεί

   Επιλέξτε το φυσίγγιο μελάνης που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση και επιλέξτε OK.
   Το καθορισμένο φυσίγγιο μελάνης θα χρησιμοποιηθεί από την επόμενη εκτύπωση.

Σημαντικό

- Όταν έχουν οριστεί οι ακόλουθες ρυθμίσεις, η επιλογή Μόνο μαύρη (Black Only) είναι απενεργοποιημένη. Για την εκτύπωση χρησιμοποιείται επίσης η κασέτα έγχρωμης μελάνης.

  - Έχει επιλεχθεί άλλος τύπου χαρτιού από το Απλό χαρτί (Plain Paper), το Hagaki ή Φάκελος (Envelope) για τη ρύθμιση Τύπος μέσου (Media Type) στην καρτέλα Κύριες ρυθμίσεις (Main).

  - Το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση χωρίς περίγραμμα (Borderless Printing) έχει επιλεγεί στην καρτέλα Διαμόρφωση σελίδας (Page Setup).

- Η Canon συνιστά να χρησιμοποιείτε τα φυσίγγια μελάνης που είναι τοποθετημένα στον εκτυπωτή και να μην τα αφαιρείτε πριν να εξαντληθεί η μελάνη.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας