Avancerad handbok > Skriva ut från datorn > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Ange färgkorrigering

# Ange färgkorrigering

Du kan ange den färgkorrigeringsmetod som passar det dokument du ska skriva ut.
Normalt sett justeras färgerna med hjälp av Canon Digital Photo Color så att bilden skrivs ut med den färgton de flesta föredrar. Den här metoden är lämplig för utskrift av sRGB-data.

Om du vill skriva ut genom att använda färgomfånget sRGB eller Adobe RGB på ett effektivt sätt väljer du ICM (ICM). Om du vill använda ett bildredigeringsprogram för att ange en ICC-profil väljer du Ingen (None).

Så här anger du färgkorrigering:

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Välj manuell färgjustering

   På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Manuell (Manual) för Färg/intensitet (Color/Intensity) och klickar på Ställ in... (Set...).

   Dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) visas.

3. Välj färgkorrigering

   Klicka på fliken Matchning (Matching), välj den inställning för Färgkorrigering (Color Correction) som passar ditt syfte från följande alternativ och klicka på OK:

   Drivrutinsmatchning

     Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de flesta föredrar.
     Drivrutinsmatchning (Driver Matching) är standardinställningen för färgkorrigering.

   ICM (ICM)

     Kan du skriva ut genom att använda färgomfånget sRGB eller Adobe RGB på ett effektivt sätt.

   Ingen (None)

     Ingen färgjustering utförs. Välj det här alternativet om du vill ange en enskilt skapad profil eller en profil för specialpapper från Canon i ett program om du vill skriva ut data.

4. Gör dina inställningar

   Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
   När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna färgjusteringsmetoden.

Viktigt!

- Om ICM är inaktiverat i programmet kan inte ICM (ICM) väljas som Färgkorrigering (Color Correction) och bilddata kanske inte kan skrivas ut på rätt sätt.

- Om kryssrutan för Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad på fliken Huvudgrupp (Main) visas Färgkorrigering (Color Correction) nedtonad och inaktiverad.

## Närliggande information

Optimera fotoutskrifter

Justera färger med skrivardrivrutinen

Skriva ut med ICC-profiler

Överst