Detaylı Kılavuz > Bakım > Bakım İşlemini Bilgisayardan Yapma > Yazıcı Kafası Konumunu Hizalama

# Yazıcı Kafası Konumunu Hizalama

Yazıcı kafası hizalaması yazıcı kafalarının yükleme konumlarını düzeltir ve kayan renkleri ve çizgileri geliştirir.

Yazıcı kafası hizalama işlemi için yordam aşağıdaki gibidir:

## Yazıcı Kafası Hizalama

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Bakım (Maintenance) sekmesinde Yazıcı Kafası Hizalama’yı (Print Head Alignment) tıklatın.

   Bir ileti görünür.

3. Yazıcıya kağıt yükleyin.

   Kağıt kalınlığı kolunu sola getirin ve arka tepsiye A4 veya Letter boyutunda bir düz kağıt yerleştirin.

4. Kafa hizalamayı yürütün

   İletideki yönergeleri izleyin.
   Yazıcı Kafası Hizalama (Print Head Alignment) iletişim kutusu açılır.

5. Yazdırılan deseni kontrol edin

   İlgili kutularda en az sayıda çizgiye sahip olan desen sayılarını girin.
   Önizleme penceresinde en az sayıda çizgiye sahip olan desenlerin tıklatılmasıyla bunların sayıları da ilgili kutulara otomatik olarak atanmış olacaktır.

   Gerekli tüm değerleri girdikten sonra OK seçeneğini tıklatın.

   Not

   - Yazdırma sonuçlarını gözden geçirmenize karşın hangi desenin en az çizgiye sahip olduğunu belirleyemiyorsanız yazıcınızın el kitabına bakın.

Sayfa başına dön