Guia Avançado > Solução de Problemas > Alimentação Incorreta de Papel

# Alimentação Incorreta de Papel

- Verificação 1: Ao colocar o papel, verifique se as condições a seguir estão presentes.

  - Alinhe as extremidades das folhas antes de colocar duas ou mais folhas de papel.

  - Ao colocar duas ou mais folhas de papel, verifique se a pilha de papel não ultrapassa o limite de papel que pode ser colocado no suporte.

    No entanto, a alimentação correta do papel pode não ser possível nessa capacidade máxima, dependendo do tipo de papel ou das condições ambientes (temperatura e umidade muito altas ou baixas). Nesses casos, reduza para menos da metade do limite de papel colocado no suporte por vez.

  - Sempre coloque o papel na orientação de retrato, independentemente da orientação de impressão.

  - Ao colocar o papel, deixe o lado a ser impresso virado para CIMA. Alinhe a pilha de papel com o lado direito da bandeja traseira e deslize a guia do papel somente até que ela toque a borda esquerda da pilha.

    Colocação do Papel

- Verificação 2: Verifique se o papel no qual você está imprimindo não é muito espesso ou está enrolado.

  Colocação do Papel

- Verificação 3: Ao colocar envelopes, verifique se as condições a seguir estão presentes.

  - Ao imprimir em envelopes, consulte Colocação do Papel e prepare os envelopes antes da impressão.
    Depois de preparar os envelopes, coloque-os em orientação de retrato. Se os envelopes forem colocados em orientação de paisagem, eles não serão alimentados corretamente.

  - Ajuste a alavanca de espessura do papel para a direita.
    Colocando Papel

- Verificação 4: Remova todos os objetos estranhos que houver na bandeja traseira.

- Verificação 5: Desligue a impressora, abra a tampa da frente e remova o objeto estranho.

  Cuidado para não tocar nos componentes do interior da impressora.

- Verificação 6: Limpe o rolo de alimentação de papel.

  Manutenção de Rotina

  Nota

  - A limpeza do rolo de alimentação de papel gasta o rolo; portanto, faça isso somente quando for necessário.

Topo da página