Detaylı Kılavuz Sorun Giderme

İçerik > Düzenli Bakım > Baskı Soluklaştığında veya Renkler Yanlış Olduğunda > Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma

### Püskürtme Ucu Denetim Desenini Yazdırma

Mürekkebin yazıcı kafası püskürtme uçlarından düzgün çıkıp çıkmadığını belirlemek için püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

Aşağıdakileri hazırlamanız gerekir: A4 veya Letter boyutunda bir sayfa düz kağıt

Not Kalan mürekkep seviyesinin düşük olması durumunda püskürtme ucu denetim deseni doğru şekilde yazdırılmayacaktır. Mürekkebi az olan HASSAS Kartuşu değiştirin. Bkz. HASSAS Kartuşu Değiştirme.

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.

Kağıt kalınlığı kolunu sola ayarlayın. Bkz. Önden Görünüm.

1. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu açın.

Bkz. Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu (Windows) Açma.

1. Püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

(1) Bakım (Maintenance) sekmesini tıklatın.

(2) Püskürtme Ucu Denetimi (Nozzle Check) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazdırma Denetim Deseni (Print Check Pattern) seçeneğini tıklatın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılacaktır. Yazdırma devam ederken Ön Kapağı açmayın.

Not Deseni yazdırmadan önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

1. Deseni inceleyin.

Bkz. Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme.

1. Gücün açık olduğundan ve Arka Tepsiye bir sayfa A4 veya Letter boyutunda düz kağıt yerleştirildiğinden emin olun.

Kağıt kalınlığı kolunu sola ayarlayın. Bkz. Önden Görünüm.

1. Canon IJ Printer Utility iletişim kutusunu açın.

Bkz. Canon IJ Printer Utility (Macintosh) Uygulamasını Açma.

1. Püskürtme ucu denetim desenini yazdırın.

(1) Açılan menüde Test Yazdırması (Test Print) seçeneğini belirleyin.

(2) Püskürtme Ucu Denetimi (Nozzle Check) seçeneğini tıklatın.

(3) Görüntülenen mesajı onaylayın ve Yazdırma Denetim Deseni (Print Check Pattern) seçeneğini tıklatın.

Püskürtme ucu denetim deseni yazdırılacaktır. Yazdırma devam ederken Ön Kapağı açmayın.

Not Deseni yazdırmadan önce denetlenecek öğeleri görüntülemek için Başlangıç Denetim Öğeleri'ni (Initial Check Items) tıklatın.

1. Deseni inceleyin.

Bkz. Püskürtme Ucu Denetim Desenini İnceleme.

Sayfa başına dön